# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型塑胶跑道参数

## 混合型塑胶跑道关键性能参数探析

混合型塑胶跑道作为现代运动场地的重要面层材料，其综合性能由一系列核心参数决定。深入理解这些参数对于场地设计、施工及终使用体验至关重要。以下从主要性能维度进行阐述：

一、 物理力学性能参数 物理力学性能是跑道安全性与耐用性的基础，主要参数包括：

- 冲击吸收： 衡量面层缓冲减震能力的关键指标，直接影响运动员关节保护。混合型跑道此参数通常处于35%-50%区间（依据GB/T 14833标准测试），能有效降低运动损伤风险。
- 垂直变形： 反映面层在冲击下的回弹性能，影响能量返还与运动效率。该值一般维持在0.6mm-2.5mm（依据GB/T 14833标准测试），在提供足够缓冲的同时保证动力反馈。
- 抗滑值（BPN）： 决定鞋底与跑道表面的摩擦力，关乎运动员加速、转向的稳定性与安全性。混合型跑道干态BPN值通常≥47，湿态BPN值≥35（依据GB/T 14833标准测试），确保在各种气候条件下提供可靠的防滑性能。
- 拉伸强度 & 拉断伸长率： 表征面层材料的力学强度和延展性，直接影响耐候性、抗撕裂与耐磨能力。混合型面层拉伸强度通常≥0.7MPa，拉断伸长率≥90%（依据GB/T 528标准测试）。
- 硬度（邵A）： 影响脚感舒适度和球回弹性能。混合型跑道硬度范围一般为45-60（依据GB/T 531.1标准测试），兼顾适中的柔软度与必要的支撑性。

二、 环保化学性能参数 环保性能是跑道健康安全的核心保障：

- 有害物质限量： 严格符合国家相关环保标准（如GB 36246中附录A、B、C等对有害物质限量的要求）。重点管控材料配方中可能存在的重金属（可溶性铅、镉、铬、汞等）、多环芳烃(PAHs)、邻苯二甲酸酯类增塑剂、短链氯化石蜡(SCCPs)、挥发性有机化合物(VOC)等物质的含量，确保施工过程及成品长期使用中的环境友好性与人员健康安全。
- 气味等级： 成品跑道气味等级需满足标准要求（依据GB 36246附录G），保证无明显刺激性异味。

三、 结构设计参数 合理的结构设计是跑道功能性与长久稳定性的基础：

- 面层厚度： 通常设计为≥13mm，包含耐磨防滑面层及含固体颗粒的缓冲层（如EPDM橡胶颗粒或TPV颗粒与聚氨酯粘结剂的混合物）。特殊高要求场地局部可加厚。
- 基础层： 通常采用沥青混凝土或水泥混凝土基础。沥青基础需密实、稳定、平整（3米直尺误差≤3mm），并具备良好排水坡度（推荐0.5%-0.8%）。水泥基础需达到强度要求（C25或更高），切割温度缝并做防水处理。基础质量直接影响面层寿命与平整度。
- 结合层： 在基础与塑胶底层之间，可能采用专用底涂剂增强附着力，防止脱层。

综上 混合型塑胶跑道的卓越性能依托于其核心物理力学参数（冲击吸收、垂直变形、抗滑值、强度延展性、硬度）、严格的环境友好性能指标（有害物质限量、气味等级）以及科学合理的结构参数（面层厚度、基础要求）共同构筑。对这些参数的精准把控与实现，是确保跑道具备优异运动性能、长久耐用性及安全健康性的根本所在。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。