# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm塑胶跑道验收标准

## 13mm塑胶跑道专业验收标准

塑胶跑道作为专业运动场地，其质量直接影响运动表现与安全性。13mm厚度是常见选择，其验收需依据科学规范进行多维度严格检测，确保终产品符合国家标准与使用需求。

1. 材料基础要求

- 材料合规性： 所有面层材料（预聚体、色浆、颗粒、填充料、划线漆等）需提供符合国家强制性标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》以及新推荐性标准GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》的完整检测报告。
- 厚度精准度： 跑道完工面层平均厚度必须达到13mm。允许局部小厚度不低于标称厚度的90%（即11.7mm），但此类区域占比须严格控制，且不得出现在主要功能区（起跑道、助跑道、落地区等）。厚度测量采用专业测量仪器，按标准网格法布点检测。

2. 核心物理性能指标

- 冲击吸收： 模拟运动员奔跑落地时对关节的冲击缓冲能力。标准要求范围在35%-50%之间。该值是衡量跑道保护性能的关键。
- 垂直变形： 衡量面层在冲击下的形变恢复能力。标准范围在0.6mm - 1.8mm之间。过低导致过硬，过高则稳定性差。
- 拉伸强度 & 拉断伸长率： 面层抵抗外力拉伸破坏（断裂）的能力（≥0.5MPa）和延展性（≥40%），反映跑道整体结构强度与韧性。
- 阻燃性： 面层材料需达到GB 8624 B1级（难燃材料）标准，确保消防安全。
- 抗滑值（BPN20℃）： 保证运动员在干湿状态下的有效抓地力与安全。标准要求≥47（湿测），同时需关注数值均匀性。

3. 环保与安全性能

- 有害物质限量： 必须严格遵守GB 36246-2018对有害物质（可溶性重金属如铅、镉、铬、汞；总挥发性有机化合物TVOC；苯系物如苯、甲苯、二甲苯等；多环芳烃PAHs；游离TDI/HDI等）的限量要求。现场验收可进行必要的空气抽样检测。
- 气味评估： 完工跑道在通风良好条件下，不应有强烈刺鼻或不愉快气味残留。

4. 平整度、坡度与排水

- 平整度： 使用3m直尺测量，直尺下间隙不得超过3mm（国际田联建议值）。整体应平整顺滑，无积水坑洼、鼓包、凹陷。
- 坡度： 需符合设计图纸要求，通常横向坡度≤1%，纵向坡度≤0.1%，确保有效排水。
- 排水性能： 大雨后，主要功能区域（如跑道、助跑道）不应出现明显积水。

5. 外观质量

- 色泽均匀性： 面层颜色应均匀一致，无明显色差。特殊功能区域（如起跑线、分道线）颜色区分鲜明。
- 表面纹理： 颗粒分布均匀，无明显团簇、缺粒、脱粒现象，接缝处平顺紧密。
- 缺陷控制： 无起泡、分层、鼓包、开裂、脱层、外来硬质杂质嵌入等缺陷。划线清晰、平直、饱满、无虚边、宽度符合竞赛规则要求。

6. 施工工艺与质量控制

- 基础处理： 沥青或混凝土基础需坚实平整、稳定、洁净（无油污、浮灰），含水率低于8%，验收合格后方可施工。
- 配料准确性： 严格按生产厂家提供并经确认的配方进行配料，确保材料性能稳定。
- 摊铺工艺： 摊铺均匀，厚度控制精准，接缝处理得当，固化条件（温度、湿度）符合要求。
- 成品保护： 固化期内有完善的保护措施，避免污染、踩踏、浸泡。

7. 验收程序

- 分阶段验收： 建议进行基础层验收、面层材料进场验收、隐蔽工程（如底层施工）验收、面层施工过程抽检、终完工验收。
- 现场取样测试： 终验收需由第三方独立检测机构按国标规定的方法，在现场取代表性样品进行物理、化学性能测试（厚度、冲击吸收、垂直变形、拉伸性能、阻燃、有害物质等）。
- 文件验收： 提供完整的技术文件，包括材料出厂检测报告、第三方型式检验报告、现场取样检测报告、施工关键节点记录、材料使用清单等。

综上所述，13mm塑胶跑道的专业验收是一项系统工程，需严格依据国家强制性标准GB 36246-2018及新GB/T 14833-2020，从材料源头合规性、核心物理性能、环保安全、施工工艺、外观质量到精准的现场检测与文件审核进行全方位把控，确保终交付的跑道符合高品质的运动性能与安全健康要求。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。