# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 全塑型塑胶跑道施工

以下为关于全塑型塑胶跑道施工的专业技术说明：

全塑型塑胶跑道以其优异的物理性能、环保特性及运动表现，成为专业田径场地建设的优选方案。其系统采用多层复合结构，主体材料由高性能聚氨酯弹性体与环保橡胶颗粒构成，通过标准化施工工艺形成整体无缝面层。施工过程需严格遵循技术规范，核心环节如下：

### 一、基础处理

1. 基础验收：混凝土或沥青基础需满足平整度（3m直尺误差≤3mm）、坡度（横向≤1%，纵向≤0.1%）、强度（混凝土C25以上，沥青密实度≥95%）要求。
2. 清洁与修补：彻底清除油污、松散颗粒，裂缝采用专用填缝材料修补，确保基础无空鼓、起砂。
3. 防水层涂布：滚涂单组分聚氨酯防水底涂，增强层间粘结力并阻隔地下水汽渗透。

### 二、弹性层施工

1. 材料配比：双组分聚氨酯胶黏剂（A:B组分）按设定比例机械搅拌，同步掺入规定粒径（1-3mm）的环保橡胶颗粒，确保配比精度误差≤0.5%。
2. 摊铺工艺：采用摊铺机匀速铺设，控制厚度误差±1mm以内。分两次施工：首层铺设后修整压实，24小时固化后铺设面层。
3. 平整度控制：使用激光水准仪实时监测，局部凹陷处填浆找平，整体平整度达标率≥98%。

### 三、面层喷涂

1. 面漆制备：耐磨聚氨酯面漆与EPDM颗粒按比例预混，粘度控制在2000-3000cps范围。
2. 高压喷涂：使用无气喷涂机正交方向分两次喷涂，首遍喷撒EPDM颗粒，次遍覆盖固定。喷枪压力0.4-0.6MPa，距地高度≥1.5m，保障颗粒分布均匀。
3. 厚度管理：总厚度≥2mm，胶粒覆盖率≥90%，无结团、露底现象。

### 四、划线施工

1. 定位放样：全站仪精准定位，按国际田联标准（IAAF）标注起跑线、接力区等标识。
2. 划线漆涂布：使用高遮盖力聚氨酯专业划线漆，贴美纹纸后涂刷，漆膜厚度≥1mm，边缘笔直度偏差≤1‰。

### 关键控制点

- 环境要求：气温≥15℃、空气湿度≤75%，雨天及基础含水率＞5%时严禁施工。
- 材料管理：A/B组分密封避光储存，开启后4小时内使用完毕。
- 现场防护：施工后48小时设围挡，7天内禁止荷载。

总结：全塑型塑胶跑道施工是系统性工程，其质量核心在于基础处理的严谨性、材料配比的精确度、工艺执行的规范性及环境条件的适配性。通过科学的分层结构与标准化作业流程，可形成抗冲击性强、回弹性稳定、耐久度高的运动面层，满足专业赛事对跑道安全性、运动性能及环保标准的综合需求。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。