# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm混合型塑胶跑道

塑胶跑道作为现代专业运动场地的重要组成部分，其性能直接影响运动员的表现和运动体验。13mm厚度的混合型塑胶跑道，因其均衡的特性，成为众多高标准场地建设的优选方案之一。

混合型塑胶跑道通常结合了多种材料的优势。该结构的底层常采用颗粒型聚氨酯粘合剂与高弹性橡胶颗粒（如EPDM或SBR）混合铺设，形成稳固且具备优异冲击吸收能力的弹性基础层。面层则通过喷涂或刮涂工艺，覆盖一层含有高强度耐磨颗粒（通常为EPDM）的聚氨酯面漆，形成终饰表面。这种“颗粒底 + 耐磨面”的结构，有效融合了颗粒型跑道的弹性优势与复合型跑道的平整、耐磨特性。

在13mm的标准厚度下，混合型跑道展现出显著的性能特点：

1. 优异的冲击吸收与能量回馈： 13mm的厚度提供了足够的缓冲空间，能有效吸收运动员落地时产生的冲击力，降低运动损伤风险。同时，其弹性底层设计能在冲击后迅速恢复形状，提供稳定且适中的能量回弹，有助于提升运动表现。
2. 高耐磨性与持久性： 表层致密的耐磨颗粒与高强度聚氨酯面漆紧密结合，赋予跑道出色的抗磨损能力，能有效抵抗钉鞋摩擦、紫外线照射、风雨侵蚀等环境因素，维持表面结构的完整性。
3. 良好的物理稳定性： 混合结构的设计增强了跑道的整体稳定性，使其不易因温度变化或基础沉降而产生过度变形、起泡或剥离现象，为运动员提供可靠稳定的运动平面。
4. 全天候适应性： 致密的表层结构使跑道具备良好的疏水性，雨后排水迅速，有效减少积水，保证在雨后短时间内即可恢复使用，满足全天候训练和比赛的需求。
5. 满足专业竞赛标准： 13mm混合型跑道在冲击吸收、垂直变形、摩擦力等关键物理性能指标上，能够符合国际田联（World Athletics）及国家相关标准对于专业田径比赛场地的基本要求。
6. 色彩持久与美观： 高质量的颜料和面层工艺能保证跑道色泽鲜艳、均匀，且具有良好的耐候性，不易褪色，长久保持场地美观。

在施工工艺方面，13mm混合型跑道对基础平整度要求较高，需严格遵循专业的施工流程，包括基础处理、底涂、弹性底层铺设（控制厚度和坡度）、面层喷涂/刮涂等关键步骤。规范的施工是确保跑道达到设计性能、实现良好平整度和均匀弹性的关键。

混合型跑道对环境的适应性较强，无论是在南方多雨潮湿地区还是北方温差较大的气候条件下，其结构设计都能有效应对环境挑战，保持性能的稳定性。其适中的厚度也使得其在新建场地或部分原有场地的改造项目中都具有较好的适用性。

总结： 13mm混合型塑胶跑道凭借其“颗粒底层缓冲+耐磨面层保护”的复合结构，在冲击吸收、能量回弹、耐磨抗老化、物理稳定性和全天候使用等核心性能上取得了良好平衡，能够满足专业运动训练和赛事对场地安全、性能及耐久性的综合需求，是建设高标准田径运动场地的可靠选择之一。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。