# 混合型塑胶跑道

混合型塑胶跑道专为高强度训练和专业赛事设计的混合结构跑道系统，PU（聚氨酯）材料的弹性与橡胶颗粒的耐用性相结合能满足国家标准，可提供竞赛级运动表现。 173-0725-6483

### 全塑型跑道与混合型跑道的区别

全塑型跑道以其整体浇筑形成的均质高弹结构和卓越的运动性能，成为高端专业赛事的标准选择；混合型跑道则通过分层设计结合橡胶颗粒底层与聚氨酯密封面层，在保障良好运动性能的同时平衡了经济性与施工适应性，更广泛服务于学校及社区等多功能运动场地。核心差异在于结构设计与材料组合方式。

### 透气型跑道和混合型跑道的区别

透气型跑道以其卓越的透水特性和对特殊透水基础的适应性见长，特别适合多雨地区或对排水效率要求极高的场地，施工相对便捷但依赖高质量基础。混合型跑道则凭借其优异的弹性缓冲性能、舒适的脚感、稳定的物理机械性能和广泛的适用基础（优质水泥/沥青基础），成为专业体育场馆和学校运动场的首选方案，其施工工艺要求更精细以保证层间结合和面层质量。场地规划者需根据区域气候特点、基础条件、预算投入及预期的运动性能需求进行综合考量，以选择适合的跑道类型。

### 武威混合型塑胶跑道价格

混合型塑胶跑道在武威地区的终价格由选材品质、施工技术复杂度及具体项目条件共同决定，获取精确报价需以专业现场评估和专业方案定制为基础。

### 中卫混合型塑胶跑道价格

中卫混合型塑胶跑道的终价格，是基础材料等级、施工工艺严谨性、地基条件、设计规格及特定项目要求等多重因素共同作用的结果。