# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型塑胶跑道施工工艺标准

## 混合型塑胶跑道施工工艺标准概述

混合型塑胶跑道因其优异的物理性能、环境适应性和使用寿命，成为现代体育设施的重要选择。其施工质量直接影响终使用效果，需遵循严谨的工艺标准，主要环节如下：

一、 基础处理与验收

- 基础要求： 跑道基础必须为密实、平整、稳定的沥青混凝土或水泥混凝土结构，强度满足设计荷载要求。表面应洁净、干燥、无油污、无松动颗粒、无空鼓、无裂缝（裂缝需预先规范修补）。
- 平整度与坡度： 使用3米直尺检测，基础表面任意两点高差不应超过3mm。整体需具备合理排水坡度（通常0.3%-0.5%），确保雨后无积水现象。对不达标区域进行打磨或填补找平。
- 验收： 基础需完全固化（沥青基础通常养护≥28天，水泥基础≥21天），经含水率（≤8%）等关键指标检测达标后方可进行面层施工。

二、 底层弹性层施工（PU混合层）

- 材料配比： 严格按材料供应商提供的技术参数进行聚氨酯（PU）粘合剂与黑色橡胶颗粒（粒径通常2-4mm）的精确配比混合（典型比例约为PU：颗粒 = 1：7 - 1：8）。确保混合均匀。
- 摊铺： 将混合料均匀摊铺于验收合格的基础面上。使用专业摊铺机控制厚度（通常8-11mm）和平整度。宜采用分条或分块方式进行，确保接缝平整。
- 压实找平： 摊铺后及时使用重型压实机具滚压密实，消除气泡、空隙，确保与基础粘结牢固。同时利用专业工具精确找平，达到设计标高要求。

三、 面层施工（喷涂型防滑层）

- 材料配比： 严格按比例混合PU面层粘合剂与EPDM彩色橡胶颗粒（粒径通常1-3mm），并加入适量溶剂调整粘度至适宜喷涂状态。确保色浆、颗粒分散均匀。
- 喷涂： 底层弹性层固化后，使用专业无气喷涂设备进行面层施工。通常采用2-3遍交叉喷涂方式，保证颗粒分布均匀、颜色一致、厚度达标（通常2-3mm）。喷涂环境需满足温度（一般10℃-35℃）、湿度（≤85%）及无风或微风要求。
- 固化： 喷涂完成后提供适宜的温湿度环境使其自然固化，期间严禁人员踩踏或接触污染物。

四、 画线

- 定位测量： 面层完全固化后，按国际田联（IAAF）或相关国家标准要求，使用高精度测量仪器进行放线定位，确保尺寸、角度精确无误。
- 划线： 使用专业聚氨酯跑道划线漆，配合模板或划线机进行涂刷。要求线条清晰、平直、饱满、宽度一致（通常5cm），边缘整齐无毛刺。

五、 场地清洁与养护

- 清洁： 施工全程及结束后及时清理场地内杂物、飞溅料、多余颗粒等。
- 养护： 全部工序完成后，设置醒目标识进行封闭管理，提供足够的养护时间（通常≥7天），确保材料性能达到稳定状态后方可投入使用。避免尖锐物体划伤、重物冲击及化学溶剂侵蚀。

总结 混合型塑胶跑道的高品质实现依赖于对基础处理的严格验收、底层弹性层（PU混合层）的精准配比与摊铺压实、面层（EPDM喷涂层）的均匀喷涂与充分固化、以及精准规范的画线工艺。每一环节均需严格遵循材料特性和科学的施工流程，确保终成品的物理性能、功能性和耐久性达到相关标准要求。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。