# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm混合型塑胶跑道做法

## 13mm混合型塑胶跑道施工技术解析

13mm混合型塑胶跑道是常见的专业田径场地选择，其结构科学、性能均衡，能够满足大多数训练及比赛需求。其施工核心在于严谨的流程与质量控制。

施工核心工艺

1. 基础要求与处理：

   - 基础必须为符合规范的水泥混凝土或沥青混凝土，强度、密实度、平整度（3米直尺误差≤3mm）及排水坡度需严格达标。
   - 彻底清洁基础表面，确保无油污、浮尘、松散颗粒及积水。局部缺陷需使用专业材料修补找平。基础含水率需低于8%。

2. 底层铺设：

   - 采用高弹性黑橡胶颗粒（通常粒径2-4mm）与单组份聚氨酯胶水按精确比例（如重量比）均匀混合搅拌。
   - 将混合料摊铺于处理好的基础上，使用专业摊铺机控制厚度（通常约8-9mm），并及时用齿形镘刀梳理平整。
   - 铺设完成后需确保材料初步固化、平整密实，无脱粒、蜂窝现象。

3. 面层施工：

   - 使用三元乙丙橡胶（EPDM）颗粒与双组份聚氨酯浆料（A:B组分）按特定配方充分混合搅拌。
   - 将混合均匀的面层浆料摊铺在已固化的底层上，立即使用专业喷涂设备或镘涂工艺进行施工，确保厚度均匀达到约3-4mm（结合底层达到总厚13mm）。
   - 施工需连续作业，避免接茬痕迹。严格控制环境条件（温度、湿度），确保浆料良好流平与交联反应。

4. 跑道划线：

   - 面层完全固化后（通常需养护7天以上），严格依据国际田联（IAAF）或相关标准要求的尺寸进行测量定位。
   - 采用高附着、耐候性好的专业聚氨酯划线漆进行划线，确保线条清晰、平直、宽度精确、边缘锐利。

5. 养护与检验：

   - 施工完成后设置围挡，进行充分养护（通常建议14天以上），期间禁止任何人员、车辆进入或堆放物品。
   - 终对跑道外观（平整度、色泽、划线）、厚度（多点检测平均值≥13mm）、物理性能（冲击吸收、垂直变形、抗滑值等）进行专业检测。

总结

13mm混合型塑胶跑道通过底层弹性层与面层耐磨层的复合结构，实现性能与成本的平衡。其质量关键在于基础处理的严谨性、材料配比的精确性、施工工艺的专业性以及规范完善的后期养护与检验流程。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。