# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm混合型塑胶跑道公式

## 13mm混合型塑胶跑道结构解析与性能探讨

塑胶跑道作为现代化运动场地的重要构成，其性能与结构设计直接影响运动表现与安全性。13mm混合型塑胶跑道凭借其特定的结构与工艺，成为中等强度使用场景下的常见选择。本文旨在专业解析该类型跑道的关键构成与技术特性。

核心结构分层： 该跑道体系通常包含以下功能层：

- 底层（约9-10mm）： 主要由回收橡胶颗粒（如SBR）与高性能聚氨酯粘合剂混合铺设压实而成。此层构成主体厚度，提供优异的弹性基础与冲击能量缓冲。
- 面层（约2-4mm）： 在底层固化后，涂覆高性能聚氨酯浆料，并均匀撒播粒径精细、色彩稳定的三元乙丙（EPDM）橡胶颗粒。面层经专业机械压实平整，形成终的运动界面。此层主要提供卓越的耐磨性、色彩持久性与精确的表面摩擦系数控制。

关键性能体现：

- 物理力学性能： 13mm混合型结构能够有效满足运动对冲击吸收（通常在35-50%范围）和垂直变形（通常在0.6-1.8mm范围）的要求。这种结构在弹性与硬度间寻求平衡，有助于降低运动损伤风险并为运动员提供适度反馈。
- 耐用性与稳定性： 底层橡胶颗粒与聚氨酯的牢固粘结，结合面层EPDM颗粒的耐磨特性，共同构成了跑道抵抗日常磨损、紫外线老化及气候变化影响的能力。合理的排水坡度和整体结构设计有助于抑制积水，维持场地在多种气候条件下的可用性。
- 运动表现与安全： 表面纹理构造经过科学设计，旨在提供稳定可靠的抓地力，减少滑倒风险。混合型结构的弹性特点有助于吸收脚部落地冲击，可能降低关节疲劳度。
- 基础适应性： 混合型结构对沥青或混凝土基础的要求相对明确，需要基础达到规定的密实度、平整度及排水坡度标准。合格的基层处理是确保跑道面层性能稳定和长期平整的关键前提。
- 环保与安全考量： 现代聚氨酯材料体系在配方上注重控制有害物质含量，面层使用的EPDM颗粒通常具备良好的耐候性与色彩稳定性。材料选择应确保其在正常使用条件下不会释放有害物质。

适用场景考量： 13mm混合型塑胶跑道因其均衡的性能特点与成本效益，常被应用于对场地使用强度要求为中等水平的场景，例如普通中小学的运动场、社区健身场所及部分企事业单位的体育设施。其结构设计旨在满足常规教学、训练及健身活动的需求。

总结： 13mm混合型塑胶跑道通过底层橡胶颗粒缓冲层与面层耐磨EPDM颗粒层的复合结构，实现了运动性能、耐久性及安全性的有效平衡。其核心价值在于为中等使用强度的运动环境提供了一种具有可靠物理机械性能、适度缓冲保护及良好表面特性的场地解决方案。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。