# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 全塑型塑胶跑道材料配比清单

## 全塑型塑胶跑道材料配比要点简述

全塑型塑胶跑道以其出色的物理性能和持久性成为专业运动场地的优先选择，其核心性能高度依赖于科学合理的材料配比。其结构通常包含底层弹性层、中间加强层及面层耐磨层，各层材料的选择与配合比是保障整体性能的关键。

1. 底层弹性层：

   - 核心材料： 粒径约为1-3mm的EPDM橡胶颗粒（三元乙丙橡胶颗粒）作为弹性主体，搭配高性能单组分或双组分聚氨酯胶粘剂。
   - 典型配比范围： EPDM橡胶颗粒与聚氨酯胶粘剂的质量比通常在 2：1 左右（例如， 100公斤颗粒配50公斤胶水）。具体比例需根据所需弹性、场地基础条件及施工环境温湿度进行调整。胶水比例过低会影响粘结强度，过高则可能降低弹性并增加成本。
   - 辅料： 视胶粘剂体系要求，可能需添加微量催化剂（如有机锡类）以调节固化速度，添加量严格遵循厂商指导（通常在胶粘剂质量的0.5%-2%范围）。使用水性胶粘剂体系时，可能需要添加少量水调整施工粘度。

2. 中间加强层：

   - 作用： 增强结构整体性、平整度及抗冲击能力。
   - 材料与配比： 常采用与底层相同类型的聚氨酯胶粘剂，混合更细粒径（约0.5-1.5mm）的EPDM颗粒或回收橡胶粉。配比上胶粘剂比例相对底层更高，以形成更致密的结构，颗粒与胶粘剂比例约为 1.5：1 至 1：1。有时该层也可能直接用特殊配方的聚氨酯胶浆找平。

3. 面层耐磨防滑层：

   - 核心材料： 粒径极小（0.3-1mm）且颜色稳定的EPDM颗粒（面层专用），搭配高品质、耐候性优异的透明或彩色聚氨酯面漆。
   - 典型配比范围： 面层颗粒与聚氨酯面漆的质量比范围较窄，通常约为 1：1 至 1.2：1（例如， 100公斤颗粒配80-100公斤面漆）。此比例旨在确保颗粒被充分包裹粘接形成连续、致密、高摩擦的耐磨层，同时保持颗粒均匀显露以提供色彩和防滑性。
   - 颜料： 如需特定颜色，使用耐晒、耐候的优质无机或有机颜料，按精确配方掺入面漆中，比例根据颜色深度要求严格控制（通常在面漆质量的2%-5%）。
   - 辅料： 根据面漆体系，可能需要添加紫外线吸收剂、抗氧剂以提升耐候性，添加消泡剂、流平剂改善施工性能。添加量须按产品说明精确控制。

重要注意事项：

- 精确计量： 所有材料的配比必须采用精密计量工具（电子秤）进行准确称量，尤其催化剂等小剂量添加剂，误差需控制在极小范围。
- 材料相容性： 选用的EPDM颗粒、胶粘剂、面漆及各种添加剂必须具有良好的相容性，避免发生不良反应影响性能。
- 环境适应性： 配比需考虑施工时的温度、湿度条件。温度较低时，可能需要微调催化剂用量或选择低温固化胶粘剂；湿度过高则需评估对固化过程的影响。
- 混合均匀度： 不同材料（特别是颗粒与胶水/面漆）必须使用强力搅拌设备充分混合均匀，确保颗粒表面被完全浸润包裹，无结团或干料。
- 安全操作： 涉及化学品（胶粘剂、催化剂等），须严格遵守安全操作规程，做好个人防护（如佩戴防护手套、口罩、护目镜）及保持作业场所良好通风。

总结： 全塑型塑胶跑道各结构层（弹性层、加强层、耐磨层）的性能实现，核心在于各层主要组分——尤其是EPDM颗粒与聚氨酯胶粘剂/面漆之间精确、科学的质量配比。底层侧重弹性，颗粒比例较高；面层强调耐磨与美观，颗粒与面漆比例更均衡。整个配比过程需严格遵循材料相容性原则，结合施工环境精确计量、充分混合，并始终注重操作安全。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。