# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm混合型塑胶跑道报价单

在选择运动场地建设方案时，清晰了解塑胶跑道项目的成本构成至关重要。本文旨在针对13mm混合型塑胶跑道这一特定方案，对其报价单的核心组成部分进行客观解析，为项目预算提供专业参考。混合型跑道结合了透气型与复合型结构的优点，其13mm厚度的设计在满足专业赛事要求与日常高频率使用之间取得了平衡。

一份典型的13mm混合型塑胶跑道报价单，其成本分解通常围绕以下几个核心要素展开：

1. 主要材料成本：

   - EPDM彩色颗粒层： 报价单会明确所需橡胶颗粒的规格（如粒径、含胶量）及颜色要求（通常主色和辅助色）。这部分直接关系到面层的物理性能（弹性、耐磨性）、色彩持久度及终美观度。对于13mm结构，面层颗粒的厚度占比较大。
   - 聚氨酯（PU）粘合剂： 用于粘结EPDM颗粒形成弹性面层，以及作为中间缓冲层的主要组分。报价需区分面层粘结用PU和缓冲层用PU（可能性能指标不同）。其品质直接影响层间结合力、整体弹性恢复和耐久性。
   - 底层/缓冲层材料： 通常由黑色橡胶颗粒（如回收颗粒或新料颗粒，规格明确）与特定配比的PU粘合剂混合铺设压实而成，构成跑道的主体弹性结构层。其配比和厚度（通常在3-5mm）是性能关键。
   - 底涂材料： 用于基础（如沥青或混凝土）与塑胶层之间的界面处理，增强附着力和封闭性。其类型和用量取决于基础状况。

2. 辅助材料费用：

   - 划线漆： 专业级聚氨酯跑道划线漆，确保线条清晰、耐磨、不褪色。
   - 界面处理剂/稀释剂等： 施工过程中必需的配套化学材料。
   - 其他辅料： 可能包括填缝材料、边界处理材料等。

3. 施工费用：

   - 此项通常以综合单价（元/平方米）的形式体现，涵盖：
     - 现场基础处理（如需打磨、清洁、修补）。
     - 所有材料的现场搅拌、摊铺、压实、平整、喷涂、划线等全部工序的人工和机械成本。
     - 施工过程中的质量管理与过程控制。
   - 报价时应明确施工费的计算面积（通常按铺设面积而非图纸面积）。

4. 可能存在的其他费用（需明确说明）：

   - 场地勘察与测量费： 如果前期需要对现场基础条件进行详细检测评估。
   - 基础修补费用： 当现有基础存在缺陷（如开裂、起砂、平整度不达标）需要额外处理时。
   - 特殊设计费： 如涉及复杂图案、异形区域或超出标准范围的定制要求。
   - 材料检测费： 按需进行的原材料及成品现场取样送检费用（非强制性认证费用）。
   - 税费： 需明确是否含税（增值税率）。
   - 运输费： 特别是当项目地点偏远时。

在审视一份13mm混合型塑胶跑道报价单时，需要关注以下关键点以进行专业比较与评估：

- 材料明细的清晰度： 是否明确列出了所有主、辅材料的品牌（或同等档次描述）、规格型号、单位用量或占比？避免笼统的“混合型塑胶面层”描述。
- 结构层次说明： 报价单是否清晰说明了13mm的总厚度如何分配？例如，底层黑颗粒缓冲层厚度、面层EPDM颗粒层厚度及PU使用量？这直接关联性能与成本。
- 施工说明的完整性： 是否包含了基础处理要求、施工工艺关键步骤（如摊铺遍数、压实方式）和质量控制节点？
- 费用构成的透明度： 主材费、辅材费、施工费、其他费用是否分项列出？综合单价是否清晰明了？
- 环保性能说明： 所采用的材料（尤其是颗粒和粘合剂）是否提供了符合相关国家或行业环保标准的检测报告或声明？
- 报价的有效性与范围： 是否注明了报价有效期？报价范围是否清晰（例如：是否包含基础工程、旧面层拆除、排水沟处理、设备搬运等）？哪些项目属于增项？

理解13mm混合型塑胶跑道报价单的结构与内涵，有助于准确评估项目预算，识别成本构成的关键驱动因素。一份专业、详实的报价单应清晰呈现材料组成、结构设计、施工内容及相关费用，为项目决策提供充分依据，确保投入与预期性能目标相匹配。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。