# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm透气型塑胶跑道面层厚度多少

## 13mm透气型塑胶跑道面层厚度解析

13mm厚度作为透气型塑胶跑道面层，是当前国内外广泛采用的规格之一，尤其在满足大众健身及基础体育教学训练需求方面具有普遍适用性。这一厚度设计并非随意确定，而是基于运动安全性能、场地耐久性及成本效益等多方面因素综合考量后的成熟选择。

厚度构成解析 该13mm厚度通常指成品面层的总厚度。在典型的双层结构设计中，这包含了喷涂或摊铺形成的耐磨面层（约2-3mm）及其下方混合了粘结剂的弹性颗粒缓冲层（构成主要厚度）。13mm的终数值是在严格施工工艺下，确保各功能层达到设计要求的体现。

核心性能体现

- 冲击吸收与安全保护： 13mm厚度符合国家相关标准（如GB/T 14833）对冲击吸收和垂直变形等物理性能的基本要求。适当的弹性形变能有效缓冲运动者（尤其是青少年）关节所承受的冲击力，降低运动损伤风险。
- 优异的排水透气性能： “透气型”的核心在于其贯穿面层至基础的孔隙结构。13mm厚度在保证结构稳固的前提下，依然能维持出色的雨水快速渗透与向下层蒸发的功能，有效避免积水，保证雨后可尽快恢复使用。
- 满足物理性能要求： 该厚度能提供足够的球类反弹率、适宜的摩擦力以及稳定的抗滑移性能，满足日常训练与基础比赛的需求。

适用场景 13mm厚度的透气型塑胶跑道特别适用于：

- 中小学校运动场地： 平衡了安全保护、日常耐用性与建设成本的需求。
- 社区健身路径及大众体育公园： 满足日常健身跑步和基础活动的功能要求。
- 非专业竞技类的运动场及训练场地： 为常规训练提供可靠的运动表面。

总结 13mm作为透气型塑胶跑道的主流面层厚度，在有效保障运动安全性、基础物理性能及核心透气排水功能方面达到了较优平衡点，使其成为满足普及性体育场地建设需求的普遍选择。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。