# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm厚混合型塑胶跑道

## 13mm厚混合型塑胶跑道的专业解析

在运动场地建设中，13mm厚混合型塑胶跑道凭借其均衡的性能表现与广泛适用性，成为许多专业及教育机构的选择。其核心结构通常由稳定的弹性底层与高耐磨的EPDM颗粒面层复合而成。这种分层设计在13mm的总厚度中实现了科学的功能分配。

13mm的厚度设定并非随意。这一规格经过行业实践验证，能有效提供运动所需的冲击吸收能力。当运动员在跑道上发力或落地时，该厚度能较好地分散冲击力，降低运动损伤风险，同时提供足够的能量回馈，维持良好的运动效率。其多孔结构设计也兼顾了排水性能，有利于场地在常见天气条件下更快恢复可用状态。

物理性能方面，符合相关国家标准（如GB 36246-2018）的13mm厚混合型跑道，其冲击吸收率、垂直变形值以及抗滑值等关键指标均能满足日常训练及比赛需求。表面致密的EPDM颗粒层确保了优异的耐磨性，能有效抵抗日常使用、紫外线及常规气候因素带来的损耗，维持外观色泽与功能稳定性。

在应用层面，13mm厚混合型跑道尤其适合使用频率中等偏高的场地环境。学校的操场、社区体育中心以及综合性运动场馆是其典型应用场景。该厚度在提供必要保护性能的同时，也平衡了建设成本与长期维护的经济性考量。

总结 13mm厚混合型塑胶跑道以其科学的结构设计、良好的冲击吸收与能量回馈、可靠的物理性能表现以及广泛的适用性，为众多运动场地提供了实用、耐久的解决方案。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。