# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm全塑型塑胶跑道多宽

塑胶跑道作为现代体育场地的重要组成部分，其类型、厚度、宽度等参数的选择直接影响到运动表现、安全性和场地使用寿命。其中，13mm全塑型塑胶跑道以其良好的性能表现，在众多运动场地建设中受到青睐。关于这类跑道的宽度，是一个需要根据专业标准和实际需求综合确定的关键技术参数。

国际田径联合会（IAAF）以及中国田径协会（CAA）等权威体育组织对标准田径跑道（通常指400米标准跑道）的宽度有明确的规定。标准要求每条分道的宽度应为1.22米（±0.01米）。这个宽度是基于多年运动实践和科学研究确定的，旨在确保运动员在高速奔跑和弯道竞赛时有足够的空间，减少相互干扰，保障比赛公平与安全。无论是采用何种材质（如全塑型、混合型、透气型等）的塑胶面层，只要是为标准田径比赛设计，其每条跑道（分道）的宽度都必须严格遵循这一1.22米的标准。

13mm全塑型塑胶跑道，是指跑道面层整体结构（通常包含耐磨面层和弹性底层）的总厚度设计为13毫米，并且主要材料为聚氨酯（PU）塑料颗粒和胶黏剂混合铺设固化成型的跑道类型。13mm的厚度设计，通常在场地基础条件良好、对运动性能要求较高（尤其是弹性和冲击吸收）且预算允许的情况下采用。它可以提供良好的缓冲减震效果，有助于保护运动员的关节，同时也能提供适度的能量回弹，提升运动表现。

因此，对于应用于标准竞赛级别的13mm全塑型塑胶跑道，其每条分道的宽度必须严格按照国际和国内标准设定为1.22米。整个跑道场地（通常包含8条或9条分道）的总宽度，则是基于中心圆半径、直道段长度以及分道数量计算得出，核心依据仍是每条1.22米的分道宽。

需要强调的是，虽然13mm的厚度提供了特定的力学性能（如冲击吸收和垂直变形值），但这与跑道的宽度标准是两个独立的技术参数。跑道的厚度影响的是运动体验和安全性，而宽度影响的是竞赛规则符合性和使用功能。即使是高性能的13mm厚度跑道，也必须保证每条分道的精确宽度以满足竞赛要求。在实际施工前，必须由专业设计单位根据场地用途（竞赛、训练、教学）、场地大小、预算限制以及严格的规范标准进行精确规划和设计，确保包括宽度、厚度在内的所有参数都科学合理且符合规范。

此外，13mm全塑型塑胶跑道在施工工艺上要求较高。平整坚固的沥青混凝土基础是保证其长期稳定性和性能发挥的前提。面层材料的配比、搅拌、摊铺、刮涂、喷涂和固化等每一道工序都需要专业技术和严格的质量控制，才能终实现设计的物理性能和美观效果。在材料选择上，应注重其环保性、耐久性、色牢度及抗老化性能，确保场地的长期使用价值。

总结：标准竞赛级13mm全塑型塑胶跑道每条分道宽度必须依据国际田联和中国田协规范设定为1.22米，该宽度标准独立于跑道厚度，是确保竞赛公平性与安全性的基础。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。