# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm混合型塑胶跑道多少钱一平方

## 13mm混合型塑胶跑道单平方价格解析

混合型塑胶跑道凭借优异的综合性能，成为专业运动场地的主流选择。其13mm的标准厚度设计，在冲击吸收、能量回馈及耐久性方面取得了良好平衡。关于该类型跑道每平方米的具体建造费用，涉及多方面因素，无法提供单一的固定报价。

- 原材料成本： 构成跑道主体的高品质聚氨酯（PU）粘合剂、特定粒径与配比的EPDM（三元乙丙橡胶）颗粒等基础材料，其市场价格随化工原料行情、环保等级（需符合国家相关标准如GB 36246-2018）、品牌及采购量存在显著波动。高性能原材料的选用直接影响终成本。
- 地基状况： 场地原有基础（如沥青混凝土或水泥混凝土）的平整度、密实度、排水性能是核心前提。基础不达标需进行预处理（如铣刨、找平、加固或增设防水层），此类额外工程将增加单位面积造价。施工前详实的地基勘察与评估不可或缺。
- 场地规模与设计： 项目总面积大小通常与单位成本成反比，规模效应可摊薄固定开销。场地形状复杂度（如圆弧数量、非标准区域）、坡度设计、特殊区域（如助跑道、起跳区）是否采用相同厚度与工艺、标准划线及标志要求精细度等均影响工程造价。
- 施工工艺与质量要求： 规范的施工流程（基础处理、底涂、PU与黑颗粒混合层摊铺、EPDM面层喷涂/撒播、划线）需要经验丰富的专业团队操作。对平整度、厚度均匀性、物理性能指标（如冲击吸收、垂直变形）、环保性能及整体美观度的高标准要求，需投入更精细的施工管理和更严格的品控流程，相应推升成本。
- 物流与项目地点： 原材料及设备运输距离、施工地点所处区域（影响人工成本、设备进场费用及潜在的特殊运输或环保要求）也是成本核算的组成部分。
- 附加要求： 如对颜色有特殊定制需求、需满足特定赛事级别认证（如中国田径协会认证）的性能参数、增设额外排水系统或在极端气候地区施工的特殊工艺要求等，均会带来成本增量。

综上所述，13mm混合型塑胶跑道每平方米的建造价格是一个需结合具体技术参数、场地条件及项目要求进行精细化核算的动态数值，通常在每平方米200元至400元区间内波动，需根据项目具体情况综合评估确定。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。