# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型塑胶跑道

## 混合型塑胶跑道：性能与工艺的专业解析

混合型塑胶跑道凭借其独特的结构设计和优异的综合性能，已成为现代运动场地建设的重要选择。其结构通常包含两层核心功能层：

- 底层弹性层： 由聚氨酯混合特定粒径的橡胶颗粒浇筑而成，构成跑道主要的弹性支撑体系。
- 耐磨面层： 由高强度聚氨酯粘合剂混合彩色EPDM橡胶颗粒铺设而成，提供出色的表面摩擦力、耐磨性及视觉标识。

核心性能优势

- 卓越的运动表现支持： 科学的弹性设计有效吸收冲击力（冲击吸收率通常优于50%），同时提供稳定可靠的垂直变形（通常在2-3mm范围），符合GB/T 14833标准要求，显著降低运动损伤风险，助力运动员技术发挥。
- 优异的物理耐久性： 聚氨酯材料与橡胶颗粒的稳定结合，赋予跑道出色的抗老化、抗紫外线能力，保证颜色持久亮丽。其整体结构紧密，具备良好的抗钉刺、耐磨耗特性，能有效抵御高频率使用带来的磨损。
- 稳定的环境适应性： 致密的结构设计使其具备优秀的耐候性，有效抵抗雨水侵蚀，避免积水问题。即使在温差变化较大的环境中，其物理性能也能保持相对稳定，确保全天候使用安全。
- 环保与安全： 跑道材料在生产与施工过程中遵循严格环保标准，成品符合国家相关环保要求。防滑纹理设计和适中缓冲性能共同保障了使用者的运动安全。

严谨的施工工艺 实现混合型塑胶跑道性能优势的关键在于精细化的施工控制：

1. 基础处理: 对沥青或混凝土基础进行严格检测（平整度、坡度、强度），彻底清洁并修补缺陷，确保完美粘结界面。
2. 弹性底层施工: 精准控制聚氨酯与橡胶颗粒配比，采用专业摊铺设备匀速作业，严格控制铺设厚度与平整度，保障整体弹性均匀。
3. 耐磨面层铺设: 精确计量聚氨酯粘合剂与EPDM颗粒比例，均匀喷涂或镘刮，确保颗粒分布均匀、粘结牢固、色泽一致、纹理清晰。
4. 划线: 使用符合赛事标准的专业聚氨酯划线漆，确保线条尺寸精准、边缘清晰、附着力强、经久耐用。

湖北优正体育专注于混合型塑胶跑道的材料研发与工程施工实践，致力于为各类体育场馆和学校运动场提供专业的地面解决方案。

总结 混合型塑胶跑道通过科学的聚氨酯弹性层与EPDM耐磨面层结构设计，综合实现了优异的运动性能支持、突出的物理耐久性、稳定的环境适应性以及安全环保特性。其价值终依赖于基于严格标准的材料品质把控与精细化的专业施工工艺。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。