# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm预制型塑胶跑道规格尺寸

## 13mm预制型塑胶跑道核心规格与性能解析

在专业田径及运动场地建设中，13mm厚度被广泛认为是预制型塑胶跑道的标准规格之一。这一规格在满足国际田联（World Athletics）等权威机构对竞技跑道核心性能要求方面，具有明确的针对性。

核心规格与结构

- 总厚度： 13mm (±1.0mm)。此厚度设计旨在平衡竞赛级的表面响应特性、运动员保护需求与场地整体耐用性之间的平衡。
- 分层结构（典型）：
  - 耐磨防滑面层： 约1.5mm厚，内含高纯度EPDM颗粒或功能性耐磨粒子，提供关键摩擦系数与抗滑性能，保障运动安全。
  - 弹性缓冲层： 约4mm厚，采用闭孔微发泡技术或高弹性复合配方，构成跑道核心缓冲结构，有效吸收冲击能量并产生适宜的能量回馈。
  - 稳定承托底层： 约7.5mm厚，提供结构支撑与基础稳定性，确保面层平整均匀，并具备良好的基底粘结适应性。
- 卷材尺寸：
  - 标准宽度通常为1.22米（符合国际通用田径道次宽度规划）。
  - 标准卷长通常为20米左右（±0.5m），以满足场地高效铺设需求。

关键性能参数 13mm预制型跑道规格应满足以下核心性能指标：

- 物理机械性能：
  - 冲击吸收 (Shock Absorption)： 范围在35%-50%。此指标对降低运动员关节冲击至关重要。
  - 垂直变形 (Vertical Deformation)： 范围在0.6mm-2.5mm。影响脚感反馈与能量传递效率。
  - 拉伸强度 (Tensile Strength)： ≥0.5MPa，保证材料在应力下不易撕裂。
  - 拉断伸长率 (Elongation at Break)： ≥40%，体现材料的韧性与延展性。
- 功能性性能：
  - 抗滑值 (Slip Resistance)： 湿态抗滑值（BPN）通常要求≥47，保障雨天的运动安全。
  - 平整度 (Evenness)： 在3米直尺下测量，间隙≤3mm，确保竞赛公平性和舒适性。
- 耐久与环境适应性：
  - 抗老化性能： 通过人工气候老化测试（如氙灯照射），确保色泽稳定性和物理性能保持率符合规范要求。
  - 耐候性： 能在高低温、紫外线辐射、湿度变化等户外环境长期服役。
  - 环保性： 材料中关键化学物质限量符合相关环保规范要求。

核心优势聚焦

- 标准化生产： 工厂预制成型确保产品物理化学性能高度均一稳定，品质可追溯。
- 装配高效： 现场采用专用粘合剂铺装，施工速度快，受气候影响小，场地交付周期短。
- 性能可靠： 严密的分层设计配合高性能材料，精准满足竞技与训练跑道对安全、响应、耐久的综合需求。
- 维护便捷： 表面致密光滑，抗污性能好，日常清洁维护简便。

总结 13mm预制型塑胶跑道以其标准化的厚度规格、科学的分层结构设计以及可控的核心物理性能（冲击吸收、垂直变形等），成为专业运动场地建设的可靠选择。其工厂预制的特性保障了性能的一致性，高效的现场铺装方式则大幅提升了场地建设的效率与质量可控性。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。