# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm混合型塑胶跑道规范标准

在现代体育设施建设中，塑胶跑道作为田径运动的核心组成部分，其规范标准对保障运动员安全和性能优化至关重要。其中，13mm混合型塑胶跑道以其独特的结构和性能，广泛应用于专业体育场馆。该跑道类型通常由聚氨酯（PU）基材与橡胶颗粒混合构成，确保良好的弹性和耐磨性。规范标准主要基于国家或国际标准，强调材料选择、施工工艺和性能指标的严格把控。

材料规范要求跑道所有组分均符合环保和安全标准。底层材料应使用高强度聚氨酯粘合剂，混合比例精确，确保整体稳定性；面层采用精细橡胶颗粒，粒径分布均匀，厚度精确控制在13mm±0.5mm以内。材料必须无毒、无刺激性气味，且具备抗紫外线能力，以避免色变和性能退化。所有原材料需通过相关检测，如物理性能测试，确保其无重金属污染或其他有害物质。

施工规范强调基础处理的严谨性。地基必须平整、坚实，推荐采用混凝土或沥青基层，坡度控制在0.1%-0.3%以内，以利于排水。施工过程分为多阶段：底层铺设需均匀涂布粘合剂，厚度约8mm；面层施工时，混合材料应摊铺均匀，压实后达到13mm目标厚度。施工环境温度应在10℃-35℃之间，湿度低于85%，以避免材料固化不均。关键节点如接缝处理和边界封闭，需采用无缝连接技术，确保整体结构连续性。

性能指标是规范的核心部分。13mm混合型跑道的动态性能需满足冲击吸收率在35%-50%范围，垂直变形控制在0.6mm-2.5mm之间，以提供适宜的回弹性。耐磨性要求通过10万次以上磨耗试验，磨损率低于0.5mg/cm²；防滑系数应达到0.9-1.2，确保雨天或潮湿条件下的安全性。颜色耐久性需测试500小时紫外线曝晒后，色差变化不超过ΔE=3。所有性能测试依据标准方法执行，如采用落锤冲击仪和摩擦系数测试设备。

测试与验收是确保跑道合规的后环节。交付前需进行现场抽样检测，包括厚度测量、弹性测试和外观检查。验收标准要求跑道表面无气泡、裂缝或凹凸不平，整体平整度误差小于3mm/3m。环境测试如排水性评估也必不可少，确保雨后30分钟内跑道表面无积水。测试结果需形成完整报告，供第三方审核。

总而言之，13mm混合型塑胶跑道的规范标准聚焦于材料、施工和性能的严格把控，旨在保障运动安全与性能一致性，为体育场馆提供可靠的基础设施。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。