# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 透气型跑道和混合型跑道的区别

## 透气型跑道与混合型跑道技术解析

塑胶跑道材料的选择对运动场地的性能和使用寿命至关重要。其中，透气型跑道和混合型跑道是两种主流结构，它们在设计理念、材料构成、施工工艺及性能表现上存在显著差异。

一、核心结构差异

- 透气型跑道：

  - 设计理念： 核心在于“透水透气”。其结构采用单层弹性颗粒层（通常为EPDM颗粒或TPV颗粒与单组分聚氨酯胶粘剂混合）铺设于经过特殊处理（如碎石稳定层或沥青混凝土）的坚实透水基础上。
  - 透水原理： 铺设后的弹性层本身具备大量相互连通的孔隙结构。雨水或冲洗水能迅速透过表面层，经由下方透水基础排走，避免积水。
  - 结构特点： 整体结构相对简单，无封闭的防水层，依赖良好的基础排水性能。

- 混合型跑道：

  - 设计理念： 采用“刚柔并济”的双层复合结构。
  - 结构组成：
    - 底层： 通常为粒径较大的黑色橡胶颗粒（如回收轮胎胶粒）与高性能聚氨酯胶粘剂混合铺设而成的弹性缓冲层（约9-10mm）。此层提供主要的冲击吸收和回弹性能。
    - 面层： 在弹性层之上，铺设一层由细粒径EPDM颗粒（或预聚体）与聚氨酯胶粘剂混合而成的耐磨层（约2-3mm）。此层耐磨、耐候、提供稳定的摩擦力和色彩持久性。
  - 封闭性： 整体结构相对封闭，面层致密，水分不易渗透，依赖基础坡度和场地排水沟系统排水。

二、基础要求差异

- 透气型跑道： 对基础要求高。基础必须具备优异的透水性和稳定性，通常采用级配碎石层或透水沥青混凝土层。基础坡度要求严格（通常≥0.5%），确保渗透水能顺畅排走。基础强度需满足承载要求且不易沉降变形。
- 混合型跑道： 对基础要求相对灵活。可采用常规的非透水性水泥混凝土基础或沥青混凝土基础。基础需平整、坚实、无裂缝、坡度符合设计要求（通常≥0.5%）。基础的密实度和稳定性要求高，但透水性非强制要求。

三、性能特性对比

- 排水性能：

  - 透气型： 卓越的即时排水能力（渗水率通常>0.8mm/s），雨后短时间内即可使用，有效减少水膜滑移风险。
  - 混合型： 主要依赖表面坡度和排水沟排水。雨后表面无积水时即可使用，但若面层有破损或接缝处理不佳，可能存在局部渗水滞留风险。

- 弹性与缓冲：

  - 透气型： 弹性主要来源于单层颗粒结构，缓冲性能良好（冲击吸收值通常≥25%），但整体回弹感觉可能略逊于优质混合型跑道。
  - 混合型： 通过底层弹性颗粒层提供优异的冲击吸收（通常≥35%）和能量回馈（垂直变形通常0.7-2.5mm），运动体验舒适，对关节保护性好。

- 物理机械性能：

  - 耐磨性： 混合型跑道致密的面层通常比透气型表层具有更高的耐磨性。
  - 拉伸强度/伸长率： 混合型跑道由于双层结构设计，整体拉伸强度和断裂伸长率通常更高，抗变形能力更强。
  - 抗老化性： 两者均依赖于所用聚氨酯胶粘剂和色浆的质量，优质材料均能提供良好耐候性。混合型致密面层对隔绝紫外线有一定优势。

- 使用体验：

  - 透气型： 表面纹理感较强，抓地力优良，长期使用无起泡、脱层风险（因结构透水）。
  - 混合型： 表面相对平整细腻，弹性均匀稳定，脚感舒适，专业性强。

四、施工工艺要点

- 透气型跑道： 施工受天气（湿度、温度）影响相对小些。关键在于单层颗粒混合料的配比精准、摊铺均匀平整、压实适度以形成稳定孔隙结构。对基础处理（如封底处理）要求高。
- 混合型跑道： 施工工艺相对复杂，分底层弹性层和面层耐磨层两遍施工。底层摊铺需平整，固化后方可施工面层。对底层固化控制、层间粘结力、面层平整度要求极高。施工环境（温湿度）控制更为严格。

总结

透气型跑道以其卓越的透水特性和对特殊透水基础的适应性见长，特别适合多雨地区或对排水效率要求极高的场地，施工相对便捷但依赖高质量基础。混合型跑道则凭借其优异的弹性缓冲性能、舒适的脚感、稳定的物理机械性能和广泛的适用基础（优质水泥/沥青基础），成为专业体育场馆和学校运动场的首选方案，其施工工艺要求更精细以保证层间结合和面层质量。场地规划者需根据区域气候特点、基础条件、预算投入及预期的运动性能需求进行综合考量，以选择适合的跑道类型。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。