# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 预制型塑胶跑道施工现场视频

## 预制型塑胶跑道施工：严谨工艺铸就运动基础

预制型塑胶跑道以其卓越的运动性能、较高的耐用性和相对便捷的施工流程，成为现代专业田径场地的重要选项。其施工质量直接关系到跑道的终表现与使用寿命。以下通过关键施工环节的解析，展现其专业性要求。

基础处理：跑道品质的基石 施工始于对原有基础（通常为沥青或混凝土）的精密检测与精细处理。基础结构的强度、密实度、平整度（通常要求使用3米靠尺检测时，间隙不超过3mm）以及坡度精准度是核心指标。任何局部缺陷——如裂缝、松散、油渍或不达标平整度——都必须经过专业修补与打磨处理，并满足相应技术规范。经过彻底清洁后，基础方可进入下一阶段。这一环节的质量控制是跑道未来良好铺装效果与长期稳定性的根本保障。

卷材铺装：毫米级的精确操作 预制卷材在适宜环境条件下（通常要求环境温度、基础温度及卷材自身温度均在15-35℃范围内）进行现场静置调节。铺装前，依据设计图纸使用专业仪器进行红外线定位放线。卷材摊铺过程需配备专业工具及富有经验的操作人员，确保精准对位、平整顺畅。尤其需注重卷材自然松弛状态的释放，避免人为拉伸导致的应力积聚。卷材之间的搭接宽度严格控制，为后续焊接工序奠定基础。

接缝处理：关键的结构连接 缝隙处理是预制型跑道施工中的核心技术环节。搭接区域的上下表面需经过精细打磨清洁，随后采用专用热风焊接设备（配备与卷材厚度匹配的焊嘴）进行热熔焊接。此过程要求温度、风速、移动速度达到精确控制，焊接后形成均匀、牢固、平顺的焊缝。随后即时进行滚压强化粘接，待冷却后平整切除多余焊条。该工艺确保跑道在使用中具备优异的整体性与结构稳定性。

后期维护：确保性能完美呈现 铺装焊接完成后的跑道，需进行严格的全场检查，重点排查气泡、褶皱、拼接瑕疵等问题。确认无缺陷后，进入必要的固化稳定期。在此期间，场地应实施严格封闭管理，严禁任何人员或设备进入，防止外力对未达终强度的跑道结构造成损伤。这是跑道达到设计性能指标不可或缺的环节。

总结 预制型塑胶跑道的优异性能依赖于对施工流程中每一个细节的严格把控——从基础的精工处理，到卷材的精密铺装与热熔焊接，直至严谨的后期维护。唯有通过标准化、专业化的施工作业，方能实现运动场地在安全、性能与耐久性方面的设计目标。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。