# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 透气型塑胶跑道大样图高清

## 透气型塑胶跑道结构解析与大样图应用

透气型塑胶跑道凭借其优异的排水性能、良好的运动表现及合理的成本，成为学校、社区及专业训练场地的优选方案。其核心价值在于独特的开放式结构设计。

一、 结构解析与技术特性 高清大样图清晰呈现了透气型跑道的核心结构分层：

1. 稳固基础层： 通常采用压实碎石或级配稳定层，提供坚实支撑与初步排水路径。
2. 透气弹性层： 核心构造层，由高性能EPDM颗粒与环保单组份胶粘剂经专业设备均匀混合摊铺而成。其开孔孔隙结构确保雨水能快速下渗到基础层并排出，彻底避免积水困扰。
3. 耐磨面层： 由高纯度EPDM颗粒与高性能面层胶粘剂喷涂或刮涂形成，提供卓越的色彩稳定性、耐候性及精确的摩擦系数，满足竞赛级运动需求。 该结构确保了物理性能（冲击吸收、垂直变形）与运动参数（滑动摩擦系数）符合专业标准。

二、 专业大样图的核心价值 高清、精准的大样图是项目成功的关键技术文件：

- 精准施工指导： 明确标注各层材料类型、厚度、粒径级配、铺设工艺要求及关键节点处理方式（如接缝、排水沟衔接）。
- 材料与工艺可视化： 直观展示EPDM颗粒颜色分布、粘合剂用量控制、边界收口等细节，确保施工与设计意图高度一致。
- 质量控制依据： 为施工过程中的厚度检测、平整度控制、坡度复核等关键质量控制点提供明确参照标准。
- 高效协同： 作为建设方、施工方、监理方统一的技术语言基础，有效减少理解偏差，保障项目高效推进。

三、 技术要点与施工保障

- 材料性能： 严格选用符合国家相关标准的高品质胶粘剂及EPDM颗粒，确保环保性、物理机械性能及长期色彩稳定性。
- 精细化施工： 对基础平整度、密实度严格要求；弹性层摊铺需控制厚度均匀性与密实度；面层喷涂需确保颗粒分布均匀、粘结牢固。每一道工序均需严格按大样图及施工规范执行。
- 环境适应性： 施工环境需满足温度、湿度要求，并做好基础含水率控制及天气预案。

总结 高清、专业的透气型塑胶跑道大样图是项目设计与施工的基石，其清晰展示的分层结构、材料规格与工艺要求，为打造满足专业运动需求、具备优异排水性能及持久平整度的优质跑道提供了强有力的技术支撑与保障。湖北优正体育致力于提供符合规范的专业技术方案。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。