# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 透气型塑胶跑道厂家

在追求运动场地安全性与功能性的现代需求中，透气型塑胶跑道凭借其独特的结构优势，已经成为众多户外运动场地的首选地面材料之一。其核心价值在于平衡了高性能运动需求与自然环境的适应性。

透气型塑胶跑道结构设计的根本特点在于其“开放”性。其基础通常采用高强度、耐冲击的颗粒打底层，这一层奠定了跑道整体的稳定性和弹性基础。在这一打底层之上，是关键的功能层——由特殊配比的单组份聚氨酯胶水与高弹性、耐磨性优异的EPDM（三元乙丙橡胶）颗粒经精确配比和强力机械搅拌后，均匀摊铺而成。这个工艺过程要求极高的一致性控制，确保胶水与颗粒的充分粘结与均匀分布。

这种独特的结构赋予了跑道卓越的物理性能：

1. 高效透水性： 这是显著的优点。跑道内部遍布微小的孔隙通道，雨水或地表水可以顺畅地通过这些通道向下渗透至基础结构，并终排出场地。这有效避免了积水现象的产生，即使在雨后也能迅速恢复使用状态，显著延长了场地的可利用时间，减少因天气导致的场地闲置。
2. 优异的安全性能： 弹性的EPDM颗粒层提供了良好的冲击吸收能力，符合GB/T 14833-2020《田径运动场地合成面层》等相关标准对冲击吸收和垂直变形的要求。这有助于降低运动者在高速跑动、跳跃和跌倒时遭受运动损伤的风险，为使用者提供更可靠的安全保障。
3. 稳定的抗滑性能： 面层颗粒的合理级配与均匀分布，提供了稳定且适度的表面摩擦力。既保证了跑动时鞋底的有效抓地力，防止打滑，又避免了因摩擦力过大而损伤关节或限制运动表现的情况。
4. 良好的耐用性： 选用的高品质EPDM颗粒具有优异的耐紫外线老化、耐臭氧、耐候性及颜色稳定性，结合稳固的粘结体系，确保跑道颜色持久鲜艳，性能衰减缓慢，能长期保持良好的使用状态，维护成本相对较低。
5. 环境适应性广： 其透水特性使得跑道对基础结构的要求相对灵活，尤其适合在多雨或地下水位较高的区域使用，有效解决传统不透水面层易积水、易损坏的问题。同时，其结构也具备一定的温度适应性。

施工工艺的严谨性直接决定了跑道的终品质。从基础处理（要求平整、密实、排水坡度达标）、底层摊铺（确保厚度均匀、密实度达标），到面层颗粒混合物的精确配比、机械搅拌、摊铺、刮平及固化，每一环节都需要精确的工艺控制和严格的质量管理。专业的施工团队能够确保面层厚度均一、纹理清晰、平整度高，无气泡、脱粒、接缝明显等瑕疵，实现设计性能的佳呈现。

因此，透气型塑胶跑道广泛应用于需要兼顾高性能运动体验、安全保护、全天候使用以及环境适应性的场所，如中小学、高等院校的运动场地、社区健身路径、公园休闲跑道等。

总结： 透气型塑胶跑道以其独特的开放式结构设计，通过高弹性EPDM颗粒层，实现了优异的透水性、缓冲减震性能、防滑稳定性及耐候性，满足了全天候安全运动的需求。其性能的实现高度依赖于精密的结构设计、严格的材料选择和专业的施工工艺控制。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。