# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型跑道新国标执行什么标准

混合型跑道作为学校及体育场馆广泛使用的面层材料，其质量安全直接关系到使用者健康与运动体验。当前，混合型跑道产品的生产与施工必须严格执行新的国家标准GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》（以下简称“新国标”），该标准对产品的物理力学性能、有害物质限量及施工质量提出了更科学、更严格的要求。

一、物理性能指标的核心要求 新国标对混合型跑道的关键物理性能设定了明确门槛：

- 冲击吸收： 应达到35%-50%的区间范围。这项指标决定了跑道对运动者关节的缓冲保护能力，数值过低缓冲不足，过高则影响能量反馈。
- 垂直变形： 需在0.6mm-2.5mm之间。它反映面层在冲击下的形变程度，直接影响运动稳定性和舒适性。
- 抗滑值： 在潮湿状态下，其湿态抗滑值（BPN20）不应低于47。有效抗滑是防止运动损伤的重要保障。
- 拉伸强度及拉断伸长率： 明确规定了低限值，确保面层具备足够的机械强度和韧性，抵抗日常使用中的物理损耗和撕裂风险。
- 阻燃性： 必须达到Ⅰ级标准，提升场地使用安全系数。

二、化学安全性的严格管控 新国标显著的变化是对有害物质的管控更为全面和严苛，设定了明确的限量值（mg/kg）：

- 有害物质总量控制： 对可溶性铅、镉、铬、汞、砷、硒、锑、钡等重金属含量进行严格限制。
- 特定有害化合物限量： 明确规定了邻苯二甲酸酯类增塑剂（如DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP）、短链氯化石蜡（SCCPs）、多环芳烃（PAHs）中苯并芘等18种物质的限量要求。
- 挥发性有机化合物（VOC）： 对材料中释放的总挥发性有机化合物含量设定上限。
- 气味等级： 成品气味等级不应高于3级，避免产生刺激性气味影响使用环境。

三、施工质量与过程规范 新国标不仅是产品标准，也对施工过程和质量控制提出要求：

- 基础要求： 跑道铺设前的基础（如沥青混凝土或水泥混凝土基础）需达到相应的平整度、坡度、强度及稳定性标准，这是保证面层质量的前提。
- 施工环境要求： 对施工时的环境温度、湿度有明确指引，并强调避免在雨、雪、雾天及基础未干燥、未清洁的情况下施工。
- 材料配比与搅拌： 严格按照材料供应商提供的配比进行混合，确保搅拌均匀，杜绝随意添加不明物质。
- 厚度控制： 完成后的面层厚度需符合设计要求及标准规定，通常不小于10mm，关键区域需保证均匀一致。
- 成品验收： 竣工后，跑道需按照新国标规定的物理性能及有害物质限量检测方法进行取样和检测，确保整体质量达标。关键检测方法依据包括GB/T 531.1（硬度）、GB/T 1681（回弹）、GB/T 10654（拉伸性能）、GB 18581（VOC）、GB/T 29608（PAHs）、GB/T 30647（增塑剂）等。

四、质量保证与责任溯源 新国标要求建设单位应组织设计、施工、监理等单位进行验收，验收文件应包含材料清单及检测报告。跑道材料供应商需提供符合新国标要求的型式检验报告和批次检测报告，施工方需提供施工记录和现场取样检测报告，建立完整的质量责任溯源体系。

综上所述，GB/T 14833-2020新国标为混合型跑道从原材料选择、配方设计、生产制造到现场施工、验收维护的全生命周期设定了科学、严谨的技术规范与安全底线，对物理性能、化学环保性及施工工艺提出了明确且更高的要求，是保障场地安全环保、促进产品质量提升、维护使用者权益的核心依据。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。