# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型塑胶跑道施工视频

## 混合型塑胶跑道施工视频解析：专业工艺要点

一段专业的混合型塑胶跑道施工视频，直观呈现了这项系统性工程的严谨流程与技术核心。视频通常始于施工现场的准备阶段，场地基础的清洁至关重要，确保无油污、灰尘、积水或杂物，并反复检测其平整度与预设的排水坡度。基础存在的裂缝或孔洞需预先修补至坚实状态。

材料准备环节清晰可见。底层用的黑颗粒（如EPDM或回收橡胶颗粒）与专用单组份胶水按比例投入搅拌设备，充分混合至颜色均匀、颗粒完全包裹。面层彩色EPDM颗粒与面层胶粘剂的混合过程也遵循类似的精确配比与均匀度要求。

施工流程是视频的核心展示部分：

1. 底层摊铺：混合均匀的黑颗粒胶浆被运送至指定区域，由经验丰富的工人使用专用摊铺设备均匀刮平。视频中可见对铺设厚度的严格控制以及初步压实的步骤。
2. 弹性层施工：待底层固化后，混合型跑道特有的高弹性层材料被均匀刮涂或喷涂在底层之上，形成关键的缓冲结构。视频会强调此层施工的平整度与厚度控制。
3. 面层喷涂：彩色EPDM颗粒与面胶的混合浆料通过专业的喷涂机械，均匀地覆盖在弹性层表面，形成终的功能与色彩层。视频常特写喷涂手法、均匀度及色彩一致性。
4. 画线：跑道完全固化后，严格依据国际或国家标准尺寸，使用专业画线设备和材料进行精准定位与施划。线条要求平直、清晰、宽度均匀、色牢度好。

施工全程的质量控制贯穿始终：

- 厚度检测：使用专业测厚仪在固化前后多点检测各层厚度，确保达到设计要求。
- 平整度检查：通过靠尺、水准仪等工具检测场地整体平整度。
- 排水坡度验证：确保坡度符合设计图纸，保障雨后无积水。
- 材料固化状态监测：严格遵循材料说明书要求的环境条件（温湿度）和固化时间。

安全与环保措施贯穿整个施工过程。视频中可见工人穿戴必要的防护装备（如手套、口罩），现场保持良好通风。选择符合相关环保标准的材料是基本要求，施工废料得到及时、妥善的收集与处理。

总结 混合型塑胶跑道施工视频系统展示了从基础处理、材料精确配比、分层摊铺（底层、弹性层、面层）、精准画线到全过程质量检测的关键环节，体现了标准化施工流程和严格控制对保证跑道平整度、物理性能、环保品质的核心作用。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。