# 全塑型塑胶跑道

全塑型塑胶跑道采用高分子复合材料一体成型工艺，具有优异的弹性、耐磨性和全天候适应性，是专业田径场馆、学校及体育训练基地专用的现浇型跑道类型。 173-0725-6483

### 全塑型塑胶跑道施工中起包正常

全塑型塑胶跑道施工中出现的起包现象，主要根源在于基面湿汽（含水率超标）、基面缺陷（不密实、污染）、环境湿度过高以及基础处理不当（底涂失效、清洁不净）等因素综合作用的结果。有效预防和解决此问题，关键在于施工各环节对基面状态、环境条件、材料工艺及基础处理的精细化管理与控制，严格执行施工规范是保障跑道面层平整稳固的基础。

### 全塑型塑胶跑道优点和缺点

全塑型塑胶跑道在提供顶级运动性能（均匀弹性、高抗钉刺性、强度、平整度）和优异的长期耐久性方面具有显著优势，尤其适用于高标准竞技比赛和训练场地。然而，其较高的建设成本、严苛的基础与施工要求，以及对基础排水系统的依赖性是其应用的主要制约因素。场地建设需根据实际需求、预算、基础条件及管理水平进行综合评估与选择。