# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型跑道结构图

## 混合型跑道结构解析

混合型跑道作为一种高性能的运动地面系统，其结构设计融合了多种材料的优势，旨在满足专业竞技与日常锻炼的多元需求。其核心结构通常由以下几个精密协同的层次构成：

1. 基础层 (Foundation)：

   - 构成与作用： 通常为压实度良好、排水顺畅的级配碎石层或水泥/沥青稳定层。这是跑道系统的根基，承载上部所有荷载，提供稳定的支撑平面。其平整度、密实度及坡度设计是确保跑道整体性能与耐久性的先决条件。
   - 关键要求： 优异的承载力、均匀沉降控制、高效排水能力。

2. 弹性底层 (Elastic Base Layer)：

   - 构成与作用： 通常采用黑色环保EPDM颗粒与高性能聚氨酯粘合剂，经专业摊铺设备混合、压实、固化而成。此层是跑道弹性的核心来源，能有效吸收冲击力，降低运动损伤风险，为运动员提供舒适的脚感和能量回馈。
   - 关键要求： 优异的冲击吸收性能（一般需满足相关标准如GB/T 14833要求）、高回弹率、结构稳定性、环保性能。

3. 面层 (Surface Layer)：

   - 构成与作用： 直接承受运动员鞋底摩擦与自然环境作用的外层。主流工艺包括：
     - 喷涂型面层： 由彩色EPDM颗粒与聚氨酯粘合剂喷涂形成，具有丰富的色彩选择和良好的耐磨、抗老化性能。
     - 自结纹面层： 特殊配方的聚氨酯材料摊铺后，在固化过程中自然形成均匀、防滑纹理，无需额外添加颗粒，整体性、耐磨性、美观度俱佳。
   - 关键要求： 卓越的耐磨耗性能、抗紫外线老化能力、稳定的摩擦系数（提供有效防滑与蹬地动力）、色彩持久性、环保无毒。

4. 划线层 (Line Marking)： 使用与面层附着力强、耐候性佳的专业聚氨酯划线漆，依据国际田联或相关标准精确施划跑道标志线。

性能特点：

- 运动表现优化： 科学的弹性设计有效缓冲冲击，减少体力消耗，提升运动表现与舒适度。
- 安全可靠： 优异的防滑性能保障运动安全，合理的冲击吸收降低运动损伤风险。
- 环境适应性强： 耐候配方确保在紫外线、雨水、温差等环境下性能稳定，色彩持久。
- 维护便捷： 致密无缝的表面有效抵抗污渍渗透，日常清洁保养简便。

总结 混合型跑道通过其精心设计的梯度结构——稳定的基础、能量吸收的弹性层、耐磨耐候的面层系统——实现了运动性能、安全保护与长久耐用的综合目标。其结构科学性与材料性能的协同作用，是保障运动场地满足专业训练和大众健身高标准要求的关键。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。