# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 透气型塑胶跑道和混合型塑胶跑道的区别

## 透气型塑胶跑道与混合型塑胶跑道专业解析

在选择学校、体育场馆或社区运动场的塑胶跑道面层时，透气型与混合型是两种主流且技术成熟的选择。湖北优正体育作为专业的运动场地材料与工程服务商，致力于为客户提供客观、专业的产品知识。本文将深入剖析这两类跑道的核心区别，帮助用户依据实际需求做出更适宜的选择。

1. 材料组成与结构工艺

- 透气型跑道： 其结构核心在于“单层孔隙贯通”。通常采用EPDM橡胶颗粒或聚氨酯（PU）颗粒作为主要骨料，与专用聚氨酯粘合剂混合后，通过机械摊铺形成稳定且内部贯通孔隙的网络结构。底层可直接铺设于经处理并压实的基础（如沥青或水泥混凝土）之上。
- 混合型跑道： 采用“复合层压”结构。底层通常由含一定比例（通常20%-30%）废旧轮胎橡胶颗粒的聚氨酯混合料构成，经摊铺、压实形成坚实稳定的弹性底层。面层则多由全聚氨酯材料混合EPDM彩色颗粒（分撒或混合）构成，提供良好的运动表现和耐久性。层与层之间需紧密结合。

2. 核心性能特点

- 透气型跑道：
  - 卓越的渗水性： 贯通孔隙结构能迅速渗透雨水，场地不易积水，雨后恢复使用快。
  - 基础适应性： 对基础平整度和排水性能要求相对较低。
  - 经济性： 相对而言，材料成本和施工复杂性较低。
  - 物理性能： 通常具有稳定的物理性能，其弹性、冲击吸收等指标能满足日常训练及教学要求。
- 混合型跑道：
  - 优异的结构稳定性与耐用性： 密实的底层和坚固的面层组合赋予其更高的整体强度和抗钉鞋磨损能力。
  - 出色的运动性能： 通常能提供更佳的弹性、冲击吸收和能量回馈效果，更符合专业竞赛标准。
  - 平整度与外观： 面层工艺（如喷涂、撒粒）可提供极佳的平整度、美观度和纹理一致性。
  - 基础要求高： 需要极其平整、密实、排水良好的基础（如沥青混凝土）。

3. 适用范围

- 透气型跑道： 非常适合对排水要求高、预算相对有限的项目，广泛应用于中小学校运动场、社区健身路径、非高频率高强度使用的训练场地等。
- 混合型跑道： 是专业田径比赛、体育场馆、高等学府及要求高运动性能、高使用频率场地的理想选择，满足专业运动员训练和比赛需求。

4. 维护要求

- 透气型跑道： 日常维护相对简单，保持表面清洁防止孔隙堵塞是关键。定期进行专业检查和必要的清洁能保障其性能良好。
- 混合型跑道： 同样需要保持清洁。其坚固的表面虽耐磨，但仍需避免尖锐物划伤，定期检查面层颗粒粘结状态并进行专业维护是保证其长期性能的重要措施。

总结 透气型塑胶跑道凭借其优异的排水性、良好的基础适应性和相对经济的特点，是注重实用性与成本效益项目的优选；而混合型塑胶跑道则以卓越的结构稳定性、出色的专业运动性能及耐久性，成为高标准竞赛和专业训练场地的首选。湖北优正体育建议用户在选择时，应充分评估项目定位、使用需求、预算及场地基础条件，以选择匹配的跑道类型。湖北优正体育，联系电话：18571459135。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。