# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm透气型塑胶跑道质保期规定

## 关于13mm透气型塑胶跑道质保期的理解

塑胶跑道作为专业运动场地，其性能保障是各方关注的焦点。其中，“质保期”作为一项重要的合约约定，明确界定了供应商/施工方在特定周期内对产品质量与施工工艺所承担的责任范围。针对13mm厚度的透气型塑胶跑道，其质保期的设定通常基于对材料性能、施工工艺以及场地使用环境的综合考量。

### 质保期的核心内涵

质保期，本质上是一份履约承诺。在双方约定的周期内：

1. 材料性能保障：确保跑道面层材料（如EPDM颗粒、聚氨酯胶粘剂等）符合相关国家标准（如GB/T 14833-2020《塑胶跑道》中对物理机械性能、耐老化性、有害物质限量等的要求），在正常使用条件下不发生因材料本身原因导致的非正常劣化、粉化、脱粒、褪色、力学性能过快衰减等现象。
2. 施工工艺保障：确保跑道系统各结构层（如基础处理、底层摊铺、面层喷涂/摊铺等）施工符合规范要求，在质保期内不出现因施工不当造成的起鼓、脱层、开裂、接缝开裂、排水不畅、厚度或平整度不达标等缺陷。
3. 功能性保障：保障跑道在质保期内维持其设计赋予的核心功能特性，例如良好的冲击吸收、垂直变形性能（符合GB/T 14833-2020或特定等级要求）、稳定可靠的防滑性能、有效的排水透气性等。

### 影响质保期兑现的关键因素

13mm厚度作为透气型跑道常用的规格之一，其质保期目标的实现高度依赖于：

1. 原材料质量稳定性：高品质、符合标准的原材料（如低挥发低气味的环保聚氨酯胶水、耐候性优异的EPDM颗粒）是性能持久的基础。
2. 施工工艺的专业性与规范性：精确的配比、严格的摊铺或喷涂工艺控制、规范的环境温湿度管理（施工温度通常建议在10℃-35℃，湿度低于85%）、科学的养护流程（如不少于7天的固化保养期）是确保系统整体性和长期性能的关键。
3. 基础处理质量：坚实平整、排水良好的混凝土或沥青基础（平整度通常要求3m直尺下误差≤3mm），是跑道面层稳定性的前提。
4. 使用环境与维护保养：场地所处的气候条件（紫外线强度、温湿度变化、酸雨等）以及使用方的日常维护（如定期清洁、避免尖锐物品或化学溶剂侵蚀、及时修补小损伤）直接影响跑道实际使用寿命。
5. 合约约定的清晰度：质保期具体时长及保障范围的界定，必须以双方签订的正式合同为准，合同中应明确质保起算时间、覆盖的具体内容（材料、工艺、特定性能）、失效条件以及质保响应机制等。质保期通常自项目竣工验收合格之日起计算。

### 质保期与合同约定

需要特别强调的是，13mm透气型塑胶跑道的具体质保期限并非一个固定的行业统一年限，其确立完全是基于供需双方在项目前期充分沟通与协商的结果。终的质保时长及详细条款，将在双方签订的正式施工合同中予以明确规定。合同条款会清晰界定质保涵盖的具体范围、责任边界、响应时效以及判定标准。

### 总结

13mm透气型塑胶跑道的质保期，本质上是建设方基于项目需求、材料性能及施工工艺水平，对跑道在约定周期内维持其核心材料特性与结构完整性的正式履约承诺。该期限及其具体保障内容，由项目合同严格约定并受到其约束。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。