# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型跑道施工工艺权威

## 混合型跑道专业施工工艺概述

混合型跑道系统以其优异的运动性能表现和较长的使用寿命，成为当前高性能跑道建设的主流选择之一。其核心结构通常包含坚固的基础层、高弹性的混合型聚氨酯粘合层以及耐磨防滑的面层。高质量的施工是实现其设计性能的根本保障。

一、 严谨的基层处理

- 基础评估与准备： 施工前需全面评估混凝土或沥青基础的状况。要求基础整体稳固、无结构性裂缝、无松散脱层、无油污油脂污染，并具有合理的排水坡度（一般建议≥0.5%）。基础强度（混凝土标号通常不低于C25/C30，沥青压实度≥95%）、平整度（3m直尺下间隙≤3mm）、含水率（通常要求≤8-10%）是核心验收指标。
- 精细打磨清洁： 采用专业打磨设备（如铣刨机、抛丸机）对基础进行彻底打毛处理，去除表层浮浆、松散颗粒及杂质，显著提升粗糙度。其后须使用强力吸尘设备清除所有粉尘，并使用专用清洁剂或清水（确保基础彻底干燥前进行）去除油污、苔藓等污染物，保证基础表面绝对洁净、干燥、坚固且具有良好附着力。边角区域需采用手工机械辅助处理到位。
- 缺陷修补与找平： 对存在的裂缝（需开V型槽后灌注专用填缝料）、孔洞、局部塌陷等结构性缺陷使用匹配的高强度材料（如环氧砂浆、聚合物改性水泥砂浆或专用沥青冷补料）进行修复。对较大范围的不平整区域，应用找平材料进行精细刮涂处理，确保整体平整度达标。
- 含水率控制： 施工前必须使用专业的水分仪多点检测基础含水率，确保其达到材料供应商规定的安全范围（通常≤5-8%），这是避免后期起泡、脱层的关键。

二、 精准的底层（混合型弹性层）施工

- 材料准备： 严格按照供应商提供的技术参数和现场环境条件（温度、湿度），精准称量聚氨酯预聚体（组分A）与特制黑色混合型橡胶颗粒（组分B）。橡胶颗粒粒径、级配及含胶量需符合设计要求。
- 机械拌合： 使用具有强力搅拌功能的专业摊铺设备（如双螺旋强制搅拌摊铺机），在精准控制的时间内（通常≤5分钟）将A、B组分充分、均匀地混合。搅拌不匀会导致固化不良、强度不均甚至局部不固化。
- 批刮/摊铺与压实： 将混合均匀的物料立即倾倒在基础上，使用专业刮尺或摊铺机控制厚度（通常≥10mm，具体根据设计）进行摊铺。摊铺后需立即使用重型（≥10吨）钢轮压路机或专业高频震动压实设备进行多遍碾压，确保橡胶颗粒与聚氨酯充分结合，排除内部空气，达到设计要求的密实度和物理性能。压实是形成高弹性、高回弹底层的关键工序。
- 固化养护： 摊铺压实后需给予底层充分的固化时间（通常24-72小时，具体视环境温湿度而定），确保其达到足够的强度、弹性模量及与基础的粘结强度后方可进行后续工序。期间需严格防雨、防暴晒、防污染。
- 平整度修整： 固化后全面检测平整度，使用专业打磨机对局部过高点进行精细打磨，确保整体平整度达到面层施工要求（3m直尺间隙≤2-3mm）。

三、 精细的面层（喷涂/摊铺面层）施工

- 界面处理： 在合格的底层表面均匀滚涂一层高渗透性、高粘结力的聚氨酯专用底涂剂（Primer），增强层间附着力。
- 面层材料制备： 按精确比例称量聚氨酯面层预聚体（组分A）与彩色EPDM颗粒/粉末（组分B）及必要的功能性添加剂（如抗UV剂、流平剂）。确保彩色颗粒/粉末色泽均匀、干燥、无杂质。
- 高速分散混合： 采用高速分散设备（如高速搅拌机）在严格控制的时间内将A、B组分混合均匀，形成色泽一致的浆料。
- 专业喷涂/刮涂：
  - 喷涂工艺： 使用专业无气喷涂设备（枪嘴压力、口径需匹配材料特性），由经验丰富的技师以稳定速度、固定角度和均匀重叠率进行喷涂。通常分2-3遍交叉喷涂完成，每遍间隔时间需严格控制，累计厚度通常为2-3mm。喷涂环境条件（温度、湿度、风速）对成膜质量影响极大。
  - 刮涂/辊涂工艺： 对于要求花纹或特殊效果的面层，可采用专业锯齿刮刀或特制滚筒进行施工，同样需控制厚度均匀性。
- 防滑、耐磨控制： 面层施工的核心目标是形成厚度均匀、色泽一致、颗粒分布均匀且被聚氨酯充分包裹的致密结构，保证优异的耐磨、防滑（湿/干摩擦系数达标）、耐候及色彩稳定性。施工中需实时监控厚度、颗粒分布及表观质量。
- 固化养护： 面层施工完成后需有足够的养护时间（通常≥48小时），确保完全固化后方可投入使用。养护期内严格防水、防踩踏、防污染、防暴晒。

四、 严苛的环境与过程控制

- 环境监测： 密切关注并记录施工全过程的温度（通常要求10℃-40℃为宜）、湿度（通常建议≤85%）、空气湿度（尤其避免雨后高湿或返潮天气）及风速（尤其喷涂时风速过大影响成膜）。环境参数超出材料及工艺许可范围必须暂停施工。
- 工艺标准化： 严格执行经材料供应商验证的施工工艺参数（混合比例、搅拌时间、摊铺厚度、压实遍数/模式、喷涂参数、层间间隔时间等）。建立标准作业流程（SOP）并确保所有施工人员培训到位。
- 全过程质量监控： 每个关键工序（基础处理、底层摊铺压实、底层平整度、底涂施工、面层厚度及表观质量等）完成后均需进行严格的质量检验与记录（如附着力测试、厚度检测、平整度检测、观感检查等），不合格立即整改，杜绝质量隐患流入下道工序。

总结 混合型跑道的高质量实现依赖于对每一道施工工序的精确掌控和严格把关。从基础处理的彻底性，到底层混合料的精准配比、充分搅拌与高压强压实形成的致密高弹结构，再到面层色彩、颗粒均匀分布与聚氨酯完全包覆形成的耐磨防滑表面，整个过程需要科学的工艺设计、专业的施工设备、经验丰富的技术团队以及贯穿始终的精细化管理和环境控制。唯有如此，方能终实现混合型跑道在物理性能、运动表现及长期耐久性方面的卓越表现。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。