# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场大概多少钱

塑胶篮球场的建设成本并非固定数值，其价格差异较大，主要取决于多个关键因素的综合影响。这些因素共同决定了终的投入水平。以下是对主要成本构成的分析：

1. 面层材料类型与品质：

   - 这是核心的成本差异点。目前主流的面层材料包括：
     - 硅PU： 性能优异，弹性适中，耐磨、抗紫外线能力强，防滑效果好，是专业和业余球场广泛采用的材料。其价格通常处于中高水平。
     - EPDM颗粒预制卷材或现浇： 色彩丰富，柔韧性好，环保性能普遍较好，耐候性强。预制卷材或高品质现浇EPDM（颗粒含量高、粒径均匀）成本相对较高；而采用回收料或颗粒含量较低的现浇EPDM价格会低一些，但性能也可能相应减弱。
     - 水性/环保型丙烯酸： 色彩表现好，施工相对便捷，成本通常低于硅PU和高端EPDM。但其弹性和缓冲性能一般不如前两者，适用于基础较好、对弹性要求不特别高的场地。
   - 不同品牌、不同配方的同类型材料，其原材料成本、物理化学性能（如耐磨性、抗老化性、环保性等）存在差异，价格自然不同。高品质材料单价更高。

2. 基础条件：

   - 场地的原始基础（如水泥混凝土基础、沥青基础或原有旧场地）状况至关重要。
   - 一个符合要求（平整度、坡度、强度、密实度、排水性）的基础是铺设优质塑胶面层的先决条件。如果原有基础不达标（如开裂、起砂、积水、沉降不均），则需要进行额外的修补、打磨、找平甚至重做基础工程，这部分费用会显著增加总成本。新建高标准水泥基础的成本本身就不低。

3. 场地规模：

   - 标准的全场篮球场（28米 x 15米）面积约为420平方米。面积越大，总投入越高。
   - 同时，场地规模也影响材料的采购成本和施工效率。大面积场地在材料采购上可能获得一定的规模折扣，施工的固定成本（如设备进场、基础处理）也能被摊薄一些，但总体投入绝对值肯定更大。

4. 施工工艺与结构层：

   - 专业塑胶篮球场通常是多层结构（如底涂、弹性层、加强层、耐磨面层等）。层数越多、每层的厚度要求越高，用料就越多，施工工序也越复杂，成本相应上升。
   - 施工队伍的工艺水平直接影响材料的使用效率、成品质量和使用寿命。经验丰富、管理规范的施工团队报价通常会体现其专业性。

5. 辅助设施：

   - 除了塑胶面层本身，项目总预算通常还包括：
     - 围网系统： 高度、材质（如PE包塑铁丝网、框架结构）、面积大小影响成本。
     - 灯光系统： 灯具数量、功率、品牌、灯杆高度及数量、电缆铺设、控制系统等是重要成本项。
     - 篮球架： 固定式还是移动式，材质（钢材、玻璃钢篮板）、品牌、功能（是否可升降）等价格差异大。
     - 排水系统： 场地周边排水沟、集水井等建设费用。
     - 场地划线： 使用专业球场划线漆。

6. 地域与物流：

   - 不同地区的劳动力成本、材料运输距离和费用存在差异。偏远地区或运输成本高的地区总价会相应增加。

价格范围（仅针对塑胶面层本身，不含基础、辅设）：

- 硅PU： 行业内价格通常在每平方米人民币80元至150元或更高区间。具体价格与材料厚度（如3mm, 4mm, 5mm及以上）、品牌、配方性能密切相关。
- 高品质EPDM（预制卷材/高颗粒含量现浇）： 价格区间可能与硅PU相当或略低，具体看产品规格，每平方米约在人民币60元至120元或更高。
- 水性/环保丙烯酸： 价格相对较低，行业内通常在每平方米人民币40元至80元或更高区间。

总结： 塑胶篮球场的建设费用是一个受材料选择、基础条件、场地规模、施工要求及辅助设施等多重因素综合影响的变量。仅就塑胶面层而言，主流材料的成本差异显著，从每平方米数十元到百元以上不等。获取准确报价需要针对具体项目情况进行详细评估和测算。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。