# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场施工多少平方

## 塑胶篮球场施工面积考量要点

塑胶篮球场作为广泛使用的专业运动场地，其施工面积并非仅由单纯的基础球场尺寸决定，而是一个需综合评估的规划要素。施工方需精准把握以下几个关键维度：

1. 核心比赛区基础尺寸

- 依据国际篮联（FIBA）标准，正规比赛场地为长28米×宽15米，面积420平方米。
- 常见训练或休闲场地尺寸可能为半场（如14米×15米，约210平方米）或略小于标准全场（如26米×14米，约364平方米）。明确场地用途与级别是面积计算的首要步骤。

2. 安全缓冲区的必要延伸

- 为保障运动安全，核心比赛区周边必须预留缓冲区。缓冲区宽度通常在1米至2米区间。
- 缓冲区的实际设置需考虑场地位置限制（如邻近建筑、围墙）及安全规范要求。例如，标准场地（28×15米）若预留2米缓冲区，则总占地面积增至32米×19米，约608平方米。

3. 配套设施区域的面积整合

- 场地并非孤立存在，其周边常需整合辅助功能区：
  - 灯光照明系统： 灯杆基础及投影影响区需纳入规划。
  - 围网系统： 围网立柱基础及固定区域需额外空间。
  - 场边通道/休息区： 预留安全通道或简易休息区增加总面积。
- 这些设施的具体布局与规格直接影响场地外围尺寸。

4. 材料损耗与施工冗余

- 施工过程中，材料切割、接缝处理、场地边缘收口等环节均存在自然损耗。
- 基于场地形状复杂性、施工工艺及材料固化特性，通常在计算总面积基础上预留3%-8%的损耗余量作为施工冗余。复杂边界或异形场地损耗率相对更高。

总结 塑胶篮球场的施工总面积需综合基础比赛尺寸、安全缓冲区范围、配套设施整合布局以及必要的材料施工冗余量进行精确计算与规划，确保功能完备性与施工可行性。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。