# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场地面材料

## 塑胶篮球场地面材料解析

塑胶篮球场因其优良的运动性能表现和耐用性，已成为广泛采用的专业运动地面解决方案之一。其地面构造通常包含基础层、弹性缓冲层及面层耐磨层，科学合理的分层设计共同保障了场地性能。

核心材料与结构特性

- 基础层： 多以沥青混凝土或水泥混凝土构成，需具备极高的平整度、密实度和稳定性。其作为承载体，是确保上层材料性能稳定发挥的前提，有效防止因沉降不均导致的表面开裂或变形。
- 弹性缓冲层： 常采用预聚体与环保橡胶颗粒（如EPDM、SBR）混合铺设、摊铺并固化形成。此层核心功能在于提供必要的冲击吸收能力（通常需符合相关标准要求），有效减轻运动员关节与肌肉在跳跃、急停时所承受的冲击力，降低运动损伤风险，同时赋予地面所需的垂直变形与回弹性能。
- 耐磨面层： 多由高性能聚氨酯材料与耐磨颜料、防滑颗粒（如细粒径EPDM）等构成。此层直接承受运动摩擦与外界环境影响，必须具备优异的抗紫外线老化能力、色彩持久性及物理耐磨性。其表面纹理设计（纹理深度等）直接影响关键的运动性能指标——抗滑值，为运动员提供稳定可靠的抓地力，保障快速移动与变向时的安全性。

核心性能指标考量 专业塑胶篮球场地面的性能需满足以下关键要求：

1. 冲击吸收： 有效缓冲落地冲击，保护运动员。
2. 垂直变形： 提供适中软硬度，平衡能量返还与保护。
3. 球反弹率： 确保篮球回弹高度符合标准要求，保障比赛公平性与球感。
4. 抗滑值： 表面提供稳定适度摩擦力，防止滑倒同时允许灵活移动。
5. 物理机械性能： 包括拉伸强度、拉断伸长率、硬度等，确保材料整体耐用性及抵抗撕裂、穿刺的能力。
6. 环保安全： 材料中的有害物质限量（如可溶性重金属、TVOC等）需符合国家强制性安全标准（如GB 36246），保障使用者健康及环境友好。

施工工艺关键点 卓越的材料性能终依赖于规范严谨的施工：

- 基础处理： 确保基础完全固化、清洁干燥、平整密实，无油污、松散物及明显缺陷。
- 环境控制： 施工环境（温度、湿度）需符合材料工艺要求，避免在雨、雪、大风等不利天气下作业。
- 材料配比与搅拌： 严格按产品说明精确计量、充分搅拌均匀，确保材料反应完全。
- 摊铺工艺： 分层施工时需精确控制各层厚度、平整度及坡度。弹性层摊铺需均匀密实，面层喷涂或刮涂需确保纹理均匀、色泽一致。
- 养护管理： 施工后需给予足够养护时间，确保材料完全固化达到佳性能后方可投入使用。

总结 塑胶篮球场地面材料通过科学的分层结构与专业性能材料应用，为运动者提供了安全、舒适且性能卓越的运动界面。其核心价值在于优异的冲击吸收、能量返还、防滑保护及长久耐用性，其品质保障依赖于符合标准的材料选择与严谨规范的施工控制，共同构筑高性能的专业篮球运动场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。