# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场用的是什么料

## 塑胶篮球场材料解析

塑胶篮球场作为现代运动场地的主流选择，其性能表现很大程度上取决于构成其主体结构的核心材料。当前应用为广泛的面层材料主要包括两大类：

1. 聚氨酯弹性体类（以硅PU为代表）：

   - 核心特性： 这类材料通常呈现为现场摊铺、刮涂施工的液态系统。其显著特点在于优异的物理回弹性与能量返还效率，能有效缓解运动员关节受到的冲击力。表层纹理设计兼顾运动鞋抓地力需求与防滑安全性，摩擦系数一般维持在0.4-0.7的合理区间。硅PU材料在耐候性方面表现稳定，对紫外线、雨水及常规气候变迁具有较好的抵抗能力，能长久保持其物理性能与外观色泽。其拉伸强度通常在1.5 MPa以上，断裂伸长率超过300%。

2. 橡胶基复合材料（以EPDM颗粒混合体系为代表）：

   - 核心特性： 此类面层多采用预先合成的三元乙丙（EPDM）橡胶颗粒，与特定配方的聚氨酯粘合剂在现场混合后铺设压实固化而成。EPDM颗粒本身具有极佳的耐候性、色彩稳定性和抗老化能力。成品面层结构具有较高的物理强度与耐磨耗性能，其邵氏A硬度范围通常在45-70之间，磨耗量（阿克隆法）可低于0.8 cm³/1.61km，有效抵抗运动摩擦带来的损耗。其冲击吸收能力亦可通过配方调整满足相应运动标准要求。

支撑结构层：基础与缓冲层 面层优异性能的实现离不开下方稳固且功能化的支撑体系：

- 基础层： 通常采用级配碎石层（厚约15-25cm）或水泥混凝土层（强度≥C20，厚度≥10cm），为整体场地提供坚实的承载力与平整度保障。
- 弹性缓冲层： 在面层与坚硬基础之间，常铺设一层由回收橡胶颗粒（粒径约1-4mm）与专用聚氨酯粘合剂混合固化而成的弹性垫层（厚度通常5-10mm）。该层主要功能是吸收运动冲击能量，提供必要的垂直形变缓冲（冲击吸收值常设定在20%-50%区间），并辅助提升面层的整体强度与稳定性。

高性能复合结构的价值 现代优质塑胶篮球场普遍采用多层复合结构设计：高韧性、耐磨损的面层提供运动表现所需的表面技术特性；中间的弹性缓冲层负责动能缓冲与力量反馈；底层的稳定基础则确保系统的长期平整与结构整体性。这种分层协作使得场地在运动安全性（防滑、缓冲）、性能表现（球反弹一致性、能量反馈）以及物理耐久性方面达到综合平衡。

总结 塑胶篮球场性能的核心支撑在于其专业面层材料（聚氨酯弹性体如硅PU，或橡胶基复合体系如EPDM混合层）与精心设计的弹性缓冲结构层、稳定基础层的科学结合。面层材料的力学性能、耐磨耐候特性，以及整体复合结构提供的冲击吸收、能量返还和稳定支撑，共同决定了场地的运动品质、安全防护和使用价值。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。