# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场材料种类

## 塑胶篮球场常见材料种类解析

塑胶篮球场因其出色的运动性能和保护能力，已成为现代体育场地的重要选择。其核心在于面层材料的特性，不同材料带来显著差异的性能表现与应用定位。

1. 丙烯酸面层

- 主要构成： 以优质丙烯酸乳液为主要基料，添加特定比例的石英砂、颜填料等混合而成。通常为多层结构（底涂、纹理层、面漆）。
- 特性：
  - 色彩丰富持久： 漆膜色泽鲜明，紫外线下不易褪色，能提供清晰稳定的场地标线。
  - 耐磨耐候： 表面硬度较高，耐磨性能较好，能抵抗日常运动磨损；对气候适应性强，耐雨水冲刷、耐紫外线老化。
  - 水性环保： 通常为水溶性材料，施工过程气味较小，VOC含量相对较低。
  - 维护简便： 表面致密平整，污渍不易渗透，日常清洁维护方便。
- 适用性： 广泛应用于室外硬地球场（如混凝土基础）的面层铺设，提供稳定均匀的表面，尤其适合预算有限且追求耐用性的项目。其弹性主要依赖于基础本身。

2. 硅PU (SIPU) 面层

- 主要构成： 通常由有机硅改性聚氨酯（Silicone Modified Polyurethane）组成，是多层弹性系统（通常包含弹性层和面层）。
- 特性：
  - 优异运动性能： 提供适中的回弹性和优良的冲击吸收能力，有效减轻运动者关节负担，同时保证球体回弹的均匀性，助力技术发挥。
  - 抗污耐候： 表面坚韧致密，不易被鞋底或硬物划伤，不易被污染渗透；耐候性强，能长期保持物理性能稳定，不易开裂或粉化。
  - 施工适应性广： 对基础要求相对宽容（如沥青、混凝土），能有效覆盖基础微小缺陷。
  - 舒适安全： 表面触感舒适，能提供良好的摩擦系数和防滑性能。
- 适用性： 是目前室内外篮球场的主流选择之一，尤其适合对运动性能和运动员保护有较高要求的场地，如学校、俱乐部、社区球场等。

3. EPDM颗粒面层

- 主要构成： 以三元乙丙橡胶（EPDM）颗粒为主要原料，通常与聚氨酯（PU）胶水混合摊铺固化而成。常用于复合型结构或全塑型结构的缓冲层或面层。
- 特性：
  - 卓越耐候性： EPDM橡胶天生具有极强的抗紫外线、耐臭氧、耐高温和耐低温性能，色彩持久。
  - 弹性缓冲： 作为缓冲层或面层使用时，能提供良好的冲击吸收和舒适脚感。
  - 色彩多样： 颗粒本身可制成多种颜色，易于设计拼花图案，视觉效果丰富。
  - 环保无毒： 高品质EPDM材料化学稳定性好，安全环保。
- 适用性：
  - 复合型结构： 常与PU层结合，作为缓冲层覆盖在PU层之上（如传统PU+EPDM颗粒面层），提供色彩和额外缓冲。
  - 全塑型结构： 可全部使用EPDM颗粒与胶水混合铺设，形成完全由橡胶颗粒构成的弹性面层（有时用于儿童活动区或对弹性要求极高的场地边缘）。
  - 在篮球场建设中，EPDM颗粒更常见于作为复合型结构的面层部分或特定区域的装饰、缓冲设计。

施工工艺与基础要求 无论选择何种面层材料，专业规范的施工工艺和坚实合格的基础是塑胶篮球场质量的根本保障。基础需达到相应强度、平整度、坡度和密实度要求（常见为沥青混凝土或水泥混凝土基础）。施工通常包含基础处理、底涂（根据材料）、弹性层（如适用）、纹理层/耐磨层、划线等关键步骤，需由具备专业资质的施工团队严格按照材料特性和设计要求执行。

总结 丙烯酸、硅PU和EPDM颗粒是构成塑胶篮球场面层的核心材料，各自在运动性能、耐久性、成本及适用场景上呈现出不同特点。场地建设者需结合具体的使用需求、预算范围、基础条件以及预期性能目标进行专业评估与选择。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。