# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场施工工艺

塑胶篮球场因其优异的运动性能、安全性与耐久性，成为现代体育设施的重要选择。其施工质量直接关系到场地的使用效果与寿命，需遵循严谨的工艺流程与技术规范。以下是核心施工步骤：

1. 基础处理与验收

   - 基础要求： 通常采用混凝土基础（C25以上标号）或沥青基础。基础需坚固、稳定、密实、平整，无裂缝、起砂、空鼓、油污等缺陷。
   - 平整度检测： 使用3米直尺检测，大间隙不大于3mm，合格率需达到85%以上。
   - 坡度检查： 按设计要求（通常为3‰-5‰）确保排水顺畅，无积水区域。
   - 清洁与干燥： 彻底清扫基础表面浮尘、砂砾、杂物。基础需充分干燥（含水率≤5%）。
   - 缺陷修补： 对局部凹陷、裂缝进行专业修补找平。

2. 底涂施工

   - 目的： 增强塑胶层与基础间的粘结力，封闭基础孔隙，提升整体性。
   - 材料： 选用专用聚氨酯底涂胶水。
   - 方法： 按规定的配比混合并充分搅拌均匀。使用专业刮涂工具（如镘刀）或滚筒，将底涂均匀刮涂/滚涂于清洁干燥的基础表面。要求涂布均匀、无遗漏、无堆积。确保完全渗透基础表面。

3. 缓冲层（弹性层）施工

   - 目的： 提供球场所需的冲击吸收和弹性，保护运动员关节，是性能核心层。
   - 材料： 通常采用单组份聚氨酯胶水（PU）与特定粒径（如3-4mm）的EPDM颗粒按严格比例混合。
   - 混合搅拌： 在专用搅拌机内将胶水与颗粒充分搅拌至颗粒表面均匀裹胶，无结团、无干料。
   - 摊铺： 将混合料运至指定区域，按设计厚度（通常≥8mm）均匀摊铺。使用专业摊铺机配合人工修边，确保厚度一致、表面平整。
   - 压实： 摊铺后及时使用重型压路机（胶轮）或专用压实设备进行碾压密实，消除空隙，提高层间粘结。边缘区域人工配合夯实。
   - 平整度控制： 摊铺碾压过程中需持续检测平整度，局部凹陷处及时补料修正。

4. 加强层（选择性）施工

   - 目的： 用于特定场地设计（如多层结构体系），进一步增强结构强度与稳定性。
   - 材料与方法： 在已固化且验收合格的缓冲层上，均匀刮涂一层单组份聚氨酯胶浆（可选择性掺加少量细颗粒或石英砂）。要求涂布均匀、无遗漏。

5. 面层施工

   - 目的: 提供终的运动表面，赋予球场颜色、摩擦系数、耐磨性、抗老化性及美观度。
   - 材料： 常采用双组份自结纹聚氨酯面漆（A、B组分）或喷涂型聚氨酯面层材料。
     - 自结纹工艺： 按精确配比混合A、B组分及少量色浆，充分搅拌。使用专业镘刀在加强层或缓冲层上均匀刮涂。在材料反应过程中，会自然形成凹凸纹理，无需撒颗粒即可提供防滑效果。要求纹理均匀一致。
     - 喷涂工艺： 按配比混合面漆材料，使用专业无气喷涂设备进行均匀喷涂，随即在湿润漆膜表面均匀撒播指定粒径（通常0.5-2mm）的彩色EPDM颗粒。撒播要求均匀、饱满、无堆积。
   - 颗粒回收： （喷涂工艺）待面漆固化后（通常次日），彻底清扫回收未粘结牢固的多余颗粒，保持场地清洁。

6. 划线

   - 时机： 待面层完全固化后（通常养护数天后）进行。
   - 定位： 严格按国际篮联（FIBA）或客户确认的图纸尺寸进行精确测量放线。
   - 材料： 使用耐候性佳、附着力强的专用聚氨酯划线漆。
   - 施工： 使用专业划线机或模板进行涂刷/喷涂。线条要求平直、流畅、边缘清晰、宽度一致、色彩饱满。

7. 伸缩缝处理

   - 目的： 允许基础热胀冷缩，防止塑胶面层因此开裂。
   - 方法： 清理基础原有伸缩缝内杂物。填充专用弹性填缝材料（如聚氨酯密封胶），确保其与基础及塑胶层粘结良好，并保持适宜的弹性与高度。

8. 场地清洁与成品保护

   - 施工过程中及结束后，及时清理场地内各类施工垃圾、废料。
   - 场地边缘设置临时围挡，悬挂明显警示标识，防止未完全固化前的人为踩踏、车辆碾压及污染。

9. 养护

   - 施工完成后，必须保证足够的自然养护时间（通常≥7天），让材料充分反应固化，达到佳物理性能。
   - 养护期内严格禁止任何人员、车辆进入场地，避免日晒雨淋（必要时遮盖）。

10. 竣工验收

    - 依据相关国家标准（如GB/T 14833, GB 36246）以及合同约定，对场地的外观（色泽、纹理均匀度、划线）、平整度、坡度、厚度、物理性能（冲击吸收、垂直变形、摩擦系数、拉伸强度、阻燃性等）进行专业检测。
    - 提供完整的施工过程记录、材料检测报告、第三方检测报告（如需要）等竣工资料。

总结 塑胶篮球场的高品质实现，依赖于对基础处理的严格把控、合格材料的规范使用、各结构层（尤其是缓冲层与面层）的标准化施工、细致的成品保护以及充分的养护周期，确保终场地满足安全、运动性能及耐久性的要求。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。