# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场材料有哪些

塑胶篮球场的建造涉及多种材料的组合应用，每种材料都对终场地的性能、安全性和耐用性起着关键作用。主要结构层级及其对应的材料如下：

1. 基础层：

   - 混凝土基础： 常用的刚性基础材料。通常采用强度等级不低于C25的商品混凝土，要求表面平整度高（3米直尺内误差不超过±3mm）、密实、不起砂、无开裂，并设置合理的排水坡度（通常在千分之四至八之间）。混凝土基础需充分养护（一般28天以上），确保强度稳定、含水率达标（通常要求≤8%）后方可施工面层。
   - 沥青基础： 另一种常见的柔性基础选择。需采用AC-20或AC-25等标号的优质沥青混凝土，压实度不低于95%，平整度要求与混凝土基础类似（3米直尺内误差±3mm）。沥青基础需结构稳定、无轮迹、无松散、无油污、无积水，同样需要足够长的稳定期（通常14天以上）方可施工面层。沥青基础的弹性和热稳定性对上层塑胶面层的表现有重要影响。

2. 缓冲层（弹性层）：

   - 橡胶颗粒 + 单组分/双组分聚氨酯粘合剂： 这是常见的弹性层构造。通常采用粒径在1-4mm或3-5mm之间的EPDM（三元乙丙橡胶）颗粒或SBR（丁苯橡胶）颗粒，与高性能聚氨酯粘合剂（如MDI预聚体类型）按特定比例混合后摊铺压实而成。EPDM颗粒在耐候性、抗老化性和色泽稳定性方面表现优异；SBR颗粒成本相对较低。粘合剂的质量直接决定了弹性层的物理机械性能（如拉伸强度、伸长率、撕裂强度）和长期耐久性。弹性层的厚度（通常在4-10mm）直接关系到场地的冲击吸收性能（一般要求≥20%，国际篮联FIBA推荐≥25%）。
   - 发泡型PU（聚氨酯）弹性层： 如硅PU系统中的中间层。通常由多组份聚氨酯材料经现场发泡工艺形成闭孔或开孔结构的弹性体。这种材料在保持良好弹性的同时，能提供更好的能量回馈和均匀一致的脚感。

3. 面层：

   - 水性丙烯酸树脂涂料： 常用于硬地丙烯酸球场系统。以高品质的丙烯酸乳液为基料，添加耐磨骨料（如石英砂）、功能性助剂和颜料制成。通过多层（通常为3-5层）刮涂或滚涂施工。特点是色彩丰富、持久，干爽防滑（摩擦系数通常≥0.5），维护简便，环保无味（VOC含量低）。硬质面层提供清晰的球反弹和稳定的运动表现。
   - 硅PU（聚氨酯）面漆： 是硅PU系统的表层材料。通常由含有机硅改性成分的聚氨酯面漆构成，具有优异的耐候性、耐磨性、抗污性和色彩稳定性。能提供适中的摩擦力和舒适的干湿防滑效果，触感柔和，能兼顾运动表现与运动保护。其韧性好，能适应基础的微小形变。
   - EPDM颗粒面层： 通常由粒径更细（0.5-2mm或1-3mm）的彩色EPDM颗粒与单组分或双组分聚氨酯粘合剂混合后摊铺、压实、平整而成。尤其适用于需要高弹性和安全防护的场地（如儿童活动区或综合运动区），色彩鲜艳持久，耐候性极佳。表面纹理提供良好的摩擦力。
   - 预制卷材： 如橡胶卷材或PVC卷材。在工厂预制成型，现场铺设粘接。尺寸稳定，性能均一，接缝少，可实现快速施工。材料本身需具备高耐磨性、抗UV老化、防滑及良好的物理机械性能。

4. 划线漆：

   - 采用专用的球场划线漆，通常为双组份丙烯酸或聚氨酯材质。要求附着力强、耐磨、耐候、白度或色彩保持性好，不易变黄剥落，线条清晰持久。

塑胶篮球场的建设需要根据场地定位、预算、环境条件（气候、基础状况）、性能要求（弹性、摩擦力、球反弹）等因素，科学选择不同层级的材料组合。高品质的原材料、严谨规范的施工工艺以及对基础处理的严格要求，是确保场地具备优异运动性能、安全舒适体验和较长使用寿命的关键要素。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。