# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场地面做法

塑胶篮球场地面建设是体育设施工程中的重要环节，它通过科学设计和严谨施工确保场地的运动性能和安全性。地面做法涉及多个技术层面的协同操作，主要包括基础处理、材料选择、分层施工和后期固化等过程。以下从专业角度概述具体做法。

基础处理是塑胶篮球场地面建设的首要步骤。需对原地面进行彻底清理，移除杂质如碎石、杂草或油渍，并通过专业设备进行平整度测试，确保地基压实度达到标准要求。同时，检查排水系统是否通畅，避免积水影响后续施工。基础层通常采用混凝土或沥青材料，厚度根据场地承重要求设计，一般控制在10-15厘米，表面需打磨光滑，无裂缝或凸起。

材料选择需注重性能匹配。塑胶面层材料以聚氨酯（PU）或硅PU为主，它们具备弹性好、耐磨性强和抗紫外线的特点。材料配比应严格遵循行业规范，例如底层胶粒与粘合剂的混合比例控制在1:1至1.5:1之间，以保证粘接强度和弹性恢复率。施工前，现场进行小面积测试，验证材料的适用性和环境适应性，如温度湿度对固化时间的影响。

分层施工过程采用标准化操作。先铺设底层缓冲层，厚度约5-8毫米，通过机械喷涂或刮涂方式均匀覆盖基面，随后嵌入特定粒径的橡胶颗粒增强缓冲性能。面层施工则分两遍完成：首遍涂布厚度2-3毫米的塑胶浆料，确保无气泡和空洞；次遍施加保护涂层，厚度控制在1-2毫米，提升耐磨和防滑性。施工中需保持环境清洁，避免尘埃污染，并使用水平仪实时监测平整度，偏差不得超过3毫米。

后期固化与质量控制是关键环节。施工后需静置固化24-48小时，期间控制温湿度在适宜范围（如20-30℃，湿度低于80%），促进材料完全聚合。固化完成后，进行专业测试，包括弹性恢复、摩擦系数和垂直变形等指标，确保符合国际篮联（FIBA）场地标准。验收时强调视觉检查无瑕疵，如色差、划痕或起泡。

总之，塑胶篮球场地面做法涵盖了基础处理、材料应用、分层施工和质量控制等步骤，通过系统性工程实践提升场地的功能性和耐久性。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。