# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场施工队

## 塑胶篮球场的施工实施

篮球场地从基础转变为性能优越的运动平台，是一项需要专业能力与严谨流程的系统工程。一支专业的施工团队在此过程中扮演着核心角色。

基础处理：成败基石 对于任何塑胶篮球场，其基础（通常为沥青或混凝土）的预处理是决定终质量的关键步骤。施工团队的职责包括：

- 精准评估： 严格检查基础表面的平整度、坡度、密实度及是否存在裂缝、油污、积水等缺陷。
- 针对性处理： 对缺陷进行专业修补（如填缝、打磨、打磨、打磨）、彻底清洁（高压冲洗、吸尘）和必要的酸洗或底涂处理，确保基础表面洁净、干燥、无松散物。
- 技术要点： 保证基础完全干燥、含水率达标，是后续涂层粘结牢固、避免起泡脱层的前提。

材料适应性：匹配需求 不同的材料系统（如硅PU、丙烯酸、预制卷材）性能特点各异。专业团队会：

- 科学选材： 根据项目预算、预期使用强度、气候环境特点（如温度、湿度、紫外线强度）及性能要求（弹性、耐磨、防滑等），推荐合适的材料体系。
- 规范配比： 严格按照材料供应商提供的技术说明进行配料，确保各组份比例精准、混合均匀。水性材料因其更低的VOC排放，常作为环保选择。

施工工艺：精准执行 各结构层的施工规范直接关系场地终性能：

1. 底涂层涂布： 均匀涂刷于处理好的基础，增强基础与弹性层间的附着力，形成良好粘结界面。
2. 弹性层铺设： 这是核心缓冲层。通过多遍刮涂达到设计厚度（如硅PU通常为3mm+），每遍固化后方可进行下一遍施工。须严格控制刮涂均匀性、厚度一致性，确保弹性与平整度达标。
3. 面层施作： 提供终的运动表面和外观。包含颜色层（提供色彩）和防滑耐磨层（通常含石英砂）。要求涂布均匀、色泽一致、防滑颗粒分布合理，确保优异的抗紫外线、耐磨防滑性能。
4. 精准划线： 严格依据标准篮球场尺寸规范测量放线，使用专业划线漆和模具，确保线条平直、清晰、宽度一致、粘接牢固。

质量控制贯穿全程 从材料进场验收到基础处理、每一道涂层施工、环境温湿度监控（避免不适宜天气施工），直至终验收，施工团队需建立并执行全过程的质量监控体系。通过自检、第三方检测等方式，确保各项物理性能（如冲击吸收、垂直变形、滑动摩擦系数、拉伸强度等）符合国家及行业相关标准（如GB/T 22517.6）要求。

一支专业塑胶篮球场施工团队的价值在于将科学的材料选型、规范严谨的基础处理与精准可控的施工工艺融为一体。其核心能力体现在对细节的严格把控和对标准化流程的遵循，通过系统化的专业实施，将设计图纸转化为安全、耐用且性能优异的高品质运动场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。