# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场价格表

## 塑胶篮球场价格构成要素分析

塑胶篮球场的终造价并非单一标价，而是由多个核心因素共同决定。了解这些因素对于进行预算规划和项目评估至关重要，主要的成本构成包括：

1. 材料成本（核心要素）：

   - 面层主材类型： 目前市场上主流的面层材料包括硅PU（聚氨酯）和EPDM颗粒（三元乙丙橡胶颗粒）两大类。
     - 硅PU材料： 常规水性硅PU材料的价格通常在每平方米200元至400元人民币区间（此价格不含税及施工费）。具体价格受材料本身的品质（如弹性恢复率、拉伸强度、环保性能）、品牌以及涂层设计厚度（常见3mm、4mm、5mm）影响显著。油性硅PU（PU）材料成本通常低于水性。
     - EPDM颗粒面层： 这种结构通常由底层黑色橡胶颗粒与面层彩色EPDM颗粒构成。价格主要取决于颗粒的环保等级（需符合国标GB 36246-2018等要求）、粒径、颜色、用量以及总铺设厚度（常见6-8mm）。常规优质的EPDM塑胶面层材料成本约在每平方米150元至250元人民币之间（不含税及施工费）。
   - 辅助材料： 包括底涂、界面剂、划线漆、专用胶水等，其品质与用量也对整体成本有影响。

2. 场地基础条件（关键前提）：

   - 塑胶面层对基础（通常是混凝土基础）的质量要求非常高。基础必须达到强度要求（通常要求C25或以上）、平整度标准（3米直尺测量误差不超过±3mm）、密实度合格且完全干燥。基础存在裂缝、起砂、强度不足、不平整或返潮等问题时，必须进行修补、打磨、酸洗甚至重新浇筑等预处理工作，这会增加额外的成本，对总预算影响较大。

3. 施工工艺复杂度与附加要求：

   - 施工工艺： 专业规范的施工是保证场地质量和使用寿命的核心。包括基面处理、底涂施工、弹性层（缓冲层）铺设（材料本身的特性及铺设厚度直接影响成本和性能）、面层喷涂或铺装、划线等工序。工艺的复杂度、材料铺设的均匀性和层间结合力都需要专业的设备和有经验的操作人员来保障。
   - 场地规模与形状： 大面积场地通常单位成本会略低，但总价高。不规则形状或包含多个功能区域的场地（如结合羽毛球划线），切割、收边等工作量增加，可能导致成本上升。
   - 色彩方案： 标准篮球场通常使用两种主色（如红绿、蓝绿）。若需定制复杂图案或超过两种主色，会增加施工难度和材料耗用。
   - 特殊功能层： 如有特别高的运动性能要求（如高弹性缓冲层）或额外的耐磨、抗紫外线层等，会使用更高规格的辅料或增加涂层，提升成本。
   - 场地用途与标准： 专业的竞赛级场地对材料性能、平整度、划线精度等要求远高于休闲健身场所，材料和施工标准相应提高。

4. 其他潜在成本：

   - 物流运输成本： 材料运输距离的远近。
   - 项目管理成本： 规模较大的项目或地理位置复杂的项目，现场管理与协调成本也会纳入考量。

总结： 塑胶篮球场的整体造价是由所选面层材料的种类、品质与厚度，场地基础的实际状况及预处理成本，施工工艺的复杂程度与专业性要求，以及场地规模、形状、色彩方案等具体设计需求共同决定的综合结果。获取精准报价的前提是提供详细的场地信息和使用要求。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。