# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场施工方案

优质的塑胶篮球场地，其性能与使用寿命高度依赖于科学、严谨的施工过程。规范化的施工方案是确保场地终达到预期运动性能和安全标准的核心保障。以下为关键施工流程与技术要点：

一、 施工前期准备

1. 现场勘察与测量：
   - 精确测量场地尺寸，核对设计图纸。
   - 详细检查基础状况（混凝土或沥青），重点评估平整度、坡度、密实度、裂缝、油污、积水等情况。
   - 检测基础含水率（采用薄膜覆盖法或仪器检测），确保符合后续施工要求（通常要求≤8%）。
2. 基础处理：
   - 清洁： 彻底清扫基础表面，去除灰尘、沙粒、油污、苔藓、松散颗粒等所有可能影响粘结的杂质。必要时使用高压水枪冲洗或专用清洗剂处理，之后必须充分晾干。
   - 修补： 对基础存在的裂缝、孔洞、凹坑、边角缺损进行专业修补。裂缝需开V型槽后填充专用修补材料；孔洞凹坑用细石混凝土或专用修补砂浆填补并打磨平整；边角缺损需修复至方正完好。
   - 打磨/喷砂： 对于过于光滑或存在浮浆的基础表面，进行适度打磨或喷砂处理，以增加基础粗糙度，提升与塑胶面层的粘结力。
   - 试水： 处理完成后进行试水，检查排水坡度是否合理（推荐0.5%-0.8%），确保场地无积水区域。对积水处做标记进行二次找平修复。修复后再次试水验证直至排水通畅。
3. 材料与设备准备：
   - 根据设计要求和面积计算所需主材（如单组份/双组份聚氨酯胶水、EPDM颗粒、硅PU弹性层、面漆等）及辅料（如稀释剂、专用修补料、界面剂等）。
   - 准备齐全施工设备：搅拌机、摊铺机（或刮耙）、喷涂机、打磨机、压边器、针/齿刮刀、水准仪、靠尺、温度计、湿度计、称量工具等。
   - 材料按规范存放于阴凉干燥处，避免暴晒雨淋。施工前检查材料生产日期、保质期、包装完好性。
4. 环境监控： 密切关注天气状况。施工及材料固化期间，环境温度宜在10℃-40℃范围内，空气相对湿度宜低于85%，避免在雨天、雾天或大风天施工。基础温度高于45℃时不宜施工。

二、 基础施工质量控制

1. 混凝土基础要求：
   - 强度等级不低于C25。
   - 平整度要求：使用3米直尺测量，间隙≤3mm。
   - 密实度良好，无空鼓、脱层、粉化现象。
   - 按设计要求设置伸缩缝（间距通常≤6m），缝内填充柔性材料。
2. 沥青基础要求：
   - 压实密度≥95%。
   - 平整度要求：使用3米直尺测量，间隙≤3mm。
   - 表面无明显轮迹、油斑、裂纹、松散现象。
   - 稳定期建议不少于28天。
3. 干燥度确认： 施工前务必再次确认基础含水率达标。

三、 塑胶面层施工工艺 常见的塑胶篮球场面层类型主要为透气型与硅PU型（或类似复合弹性层型），施工工艺有所差异：

- A. 透气型塑胶面层施工：

  1. 涂刷专用底涂剂： 在处理合格、干燥的基础表面均匀涂刷一层专用聚氨酯底涂剂（通常需按比例混合稀释剂），增强基础与塑胶层粘结力。涂刷量需严格控制，不得漏刷或堆积。待其完全固化（通常指触干、不粘手）。
  2. 摊铺缓冲弹性层： 将单组份聚氨酯胶水与规定粒径（如2-4mm）和比例的EPDM橡胶颗粒在搅拌机中充分混合均匀。将混合料运送至指定区域，使用摊铺机或人工配合刮耙按设计厚度（通常≥8mm）进行摊铺。摊铺要求平整、均匀，严格控制坡度。摊铺后及时用专用工具压实整平。
  3. 喷涂耐磨面层： 待弹性层完全固化后（通常24-48小时），将单组份聚氨酯面层涂料与细粒径EPDM颗粒（及适量颜料、助剂）按比例混合搅拌均匀。使用专业喷涂设备（如无气喷涂机）交叉喷涂两遍于弹性层表面。喷涂要求均匀、覆盖完全，无遗漏、堆积、色差，形成规定厚度的（通常≥2mm）致密耐磨层。每遍喷涂间隔时间需依据材料固化情况确定。
  4. 画线： 面层完全固化后（通常喷涂后48小时以上），按照标准篮球场尺寸和颜色要求（通常为白色），使用专用聚氨酯划线漆进行测量放线并精确涂刷。线条要求平直、清晰、饱满，宽度一致（通常50mm）。

- B. 硅PU（复合弹性层）型塑胶面层施工：

  1. 涂刷专用底涂剂： 同透气型工艺要求，涂刷专用底涂剂并待其完全固化。
  2. 刮涂弹性加强层： 将硅PU材料（常为双组份）按规定比例混合搅拌均匀后，使用齿刮板分层刮涂于基础之上。每层厚度需严格控制（通常单层≤2mm），确保刮涂均匀、无气泡、无杂质，达到设计总厚度（通常≥4mm）。层间需待前一层固化后方可进行下一层施工。
  3. 刮涂弹性层： 将硅PU弹性层材料（常为双组份）按规定比例混合搅拌均匀后，使用齿刮板刮涂于加强层之上，达到设计厚度（通常≥3mm）。要求刮涂均匀、平整、密实。
  4. 刮涂/滚涂面层： 待弹性层完全固化后，将硅PU耐磨面漆（常为双组份，可含防滑颗粒）按规定比例混合搅拌均匀。采用细齿刮板刮涂或短毛滚筒滚涂的方式，施工两遍。要求涂层均匀、色泽一致、表面纹理符合防滑要求。每遍间隔时间依据材料要求。
  5. 画线： 同透气型工艺要求，使用专用划线漆进行精确画线。

四、 安全环保与现场管理

1. 材料环保性： 施工所选用材料均符合相关环保标准。
2. 安全施工：
   - 施工人员需佩戴必要的劳动防护用品（口罩、手套、胶鞋等）。
   - 现场配备消防器材，严禁烟火。
   - 规范操作施工机械，防止安全事故。
   - 材料搅拌、喷涂区域确保通风良好。
3. 废弃物处理： 施工产生的废料、包装物等废弃物按环保要求分类收集处理。
4. 现场管理： 设立警示标识，封闭施工现场，非施工人员禁止入内。保持施工环境整洁有序。

五、 工程验收

1. 外观检查： 表面平整、色泽均匀，无裂痕、分层、起泡、脱粒、明显接缝、凹凸不平、发粘发软、污渍、划痕等缺陷。画线清晰、准确、平直。
2. 物理性能检测： 依据国家标准《GB/T 14833-2020 合成材料运动场地层面》或其他适用标准，在场地固化期满（通常14-28天）后，现场取样或委托有资质的第三方检测机构对关键物理性能（如厚度、冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性、防滑性等）进行检测，确保符合标准规定要求。
3. 场地功能验收： 实地进行篮球运动测试，验证球体反弹、运动摩擦感、舒适度等实际使用性能是否满足设计要求。

总结 塑胶篮球场的建设是一项专业性强的系统工程，其质量核心在于严格把控基础处理、规范执行面层施工工艺、精细化的现场管理以及严谨的终验收。通过科学规划、规范操作和全过程质量控制，才能终实现场地在运动性能、安全保护及耐久性方面的可靠性能。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。