# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 做塑胶篮球场价格要多少钱

塑胶篮球场的建造价格是一个受多重因素影响的综合结果，无法给出单一固定的数字。以下是影响其造价的主要方面，供参考：

1. 材料类型与品质

   - 基础材料选择： 常见的塑胶面层材料包括丙烯酸、EPDM橡胶颗粒、硅PU（聚氨酯）等。硅PU因其优异的弹性、耐用性和运动性能，是目前较为主流的选择，其成本通常高于丙烯酸和基础型EPDM。
   - 材料品质等级： 同种材料内部也分不同等级，主要体现在原材料纯度、配方稳定性、环保性能（如TVOC释放量）、抗老化剂和紫外线稳定剂的添加量等方面。高品质材料初始成本更高，但长期性能表现往往更好。
   - 面层厚度： 面层铺设的厚度直接影响材料用量和成本。例如，硅PU场地常见厚度为3mm、4mm、5mm乃至更厚，每增加1mm厚度，材料成本会相应增加。不同运动需求对厚度有不同建议。

2. 场地基础条件

   - 现有基础状况： 这是关键成本变量。新建场地若需重新浇筑符合标准的混凝土基础（通常要求C25/C30标号，平整度、坡度达标），其成本可能占项目总费用的相当比例。若原有水泥或沥青基础状况良好（无开裂、起砂、沉降、油污等），仅需打磨修补即可铺设塑胶面层，成本会显著降低。基础处理（如打磨、酸洗、修补）的费用也需计入。
   - 基础处理复杂度： 基础存在严重问题（如大面积裂缝、沉降、排水不畅）的修复成本高昂，且直接影响终面层质量和使用寿命。

3. 场地规模与设计要求

   - 实际铺设面积： 总价与面积直接相关。除标准篮球场尺寸（28m x 15m = 420㎡）外，通常还需考虑周边缓冲区。
   - 场地复杂度： 场地形状是否规则？是否需要划分多个小场地或与其他运动区域（如羽毛球场）结合？复杂形状和功能区划分会增加材料损耗和施工难度。
   - 颜色与划线： 多颜色搭配、特殊图案或额外的功能线（如训练线）会增加材料和施工成本。专业、精准的划线本身也是一项成本。

4. 配套设施与辅助工程

   - 围网系统： 是否需要安装围网？围网的高度、材质（如PE包塑铁丝网、勾花网）、立柱规格及基础做法都会影响价格。
   - 灯光系统： 夜间使用的场地需安装照明灯具，灯具的亮度（照度标准）、数量、灯杆高度及电气施工成本是重要组成部分。
   - 排水系统： 场地排水是否顺畅？是否需要改造或新增排水沟、下水口？

5. 施工工艺与项目管理

   - 施工专业性： 专业的施工队伍对于材料配比、摊铺均匀度、接缝处理、坡度控制、固化条件等关键环节的把控至关重要，直接影响场地终质量和耐久性。其人工费是成本构成之一。
   - 施工周期与现场管理： 项目规模、天气条件、现场协调复杂度会影响施工效率和潜在的管理成本。

6. 地域因素与物流

   - 不同地区的人工费、材料运输费可能存在差异。

价格区间概述（仅供参考）

基于以上因素，在湖北地区建造一个标准塑胶篮球场的综合单价（含基础处理、面层材料、施工、划线等核心部分，不含围网灯光等配套设施）大致范围如下：

- 经济型（基础丙烯酸或薄层EPDM）： 约 ￥80 - ￥120 / 平方米
- 主流型（标准厚度硅PU，如3-4mm）： 约 ￥150 - ￥250 / 平方米
- 高品质型（加厚硅PU如5mm及以上，或高标准EPDM）： 约 ￥250 - ￥350+ / 平方米

请注意：

- 此价格仅为塑胶面层系统及其直接相关施工的参考区间。
- 若场地需要全新混凝土基础，其成本通常需要额外增加约 ￥100 - ￥200 / 平方米甚至更高。
- 围网费用根据不同规格，大致在 ￥80 - ￥150 / 平方米（按围网立面面积计算）。
- 灯光系统费用差异巨大，从数千元到数万元不等，取决于具体方案。
- 终精确报价必须基于现场勘察、明确的设计方案（材料、厚度、面积、基础要求、配套设施）以及详细的施工规范确定。

总结 塑胶篮球场的建造费用是一个综合了材料选择、场地基础条件、工程规模、设计细节、配套设施以及施工质量等多方面因素的动态结果，具体价格需结合项目实际情况进行详细测算与评估。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。