# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场施工做法

## 塑胶篮球场施工工艺

塑胶篮球场的施工是一项系统化、标准化的工程，其质量直接关系到场地的使用性能、安全性与耐久性。规范的施工流程至关重要，主要包含以下关键环节：

### 一、 基层基础处理（关键前提）

1. 质量要求： 基层（通常为混凝土或沥青混凝土）必须具备坚实的承载能力，表面平整（3米直尺检查误差≤3mm）、密实、无油污、无松散颗粒、无裂缝（或已妥善修复）、无积水。坡度设计需符合排水要求（通常单面坡或双面坡，坡度在0.3%-0.8%）。
2. 清洁养护：
   - 彻底清洁： 使用专业清扫设备清除所有灰尘、砂砾、油渍及其他杂物。必要时进行喷砂或打磨处理，增加表面粗糙度。
   - 干燥养护： 混凝土基层需达到28天标准养护期，确保含水率低于5%（可用塑料薄膜覆盖法检测）。沥青基层需充分稳定。
   - 裂缝修补： 对宽度大于2mm的裂缝，需切割成V型槽，清理干净后灌注专用填缝材料。

### 二、 底涂处理（界面结合层）

1. 目的： 增强塑胶层与基层的粘结力，封闭基层毛细孔，防止水汽和空气上升导致塑胶层起鼓、脱层。
2. 材料与施工：
   - 选用与面层材料相容性好的高强度单组份或双组份聚氨酯底涂。
   - 基层确认干燥清洁后，使用专业刮涂工具或滚筒均匀涂布底涂。涂布量需严格控制，避免过厚或堆积。确保无漏涂。
   - 底涂需完全渗透并固化（指触不粘手）后方可进行下一道工序。环境温湿度需符合材料固化要求。

### 三、 缓冲层摊铺（弹性基础层）

1. 材料构成： 通常由环保橡胶颗粒（如EPDM颗粒或回收硫化橡胶颗粒）与单组份或双组份聚氨酯粘合剂按特定比例混合而成。
2. 施工要点：
   - 精准配比： 严格按照材料供应商提供的配比，使用专业搅拌设备将粘合剂与颗粒充分搅拌均匀。搅拌时间与速度需控制得当，避免颗粒过度破碎或离析。
   - 环境控制： 施工环境温度宜在10℃-40℃，空气相对湿度≤85%，避免雨天、大风天施工。基层温度不宜过高。
   - 摊铺工艺： 将混合料运送至指定区域，使用专业摊铺机（或人工配合齿形刮耙）进行摊铺。严格控制摊铺厚度（通常8-10mm），确保平整度。摊铺宽度需大于面层施工宽度。
   - 压实平整： 摊铺后立即使用带加热或振动的重型专业压实设备（如履带式摊铺机配套压辊）进行滚压，消除气泡，达到设计密实度和平整度要求（3米直尺检查误差≤3mm）。
   - 固化养护： 摊铺完成后需有充足时间固化（通常≥24小时），期间做好防雨、防污、防破坏保护。

### 四、 面层喷涂（耐磨防滑层）

1. 材料构成： 通常由彩色EPDM颗粒（粒径1-3mm）与高性能双组份聚氨酯面漆按精确比例混合而成。
2. 施工要点：
   - 精准配比混合： 严格按照配比将A组分（聚氨酯预聚体）、B组分（固化剂、色浆等）及EPDM颗粒投入专业喷涂机料斗中，设备在喷涂过程中自动完成高压混合。
   - 喷涂工艺： 使用专业无气喷涂设备，由经验丰富的操作人员控制喷枪角度、距离（通常50-80cm）、移动速度和重叠幅度（通常1/3-1/2）。通常采用交叉喷涂法（先纵向后横向或先横向后纵向）至少两遍，确保涂层均匀覆盖、无遗漏、无色差、无起泡、无流挂。喷涂厚度通常为2-3mm。
   - 环境要求： 同缓冲层施工，严格控制温湿度。避免强日照直射下施工导致表面过快固化影响流平。

### 五、 划线

1. 时机： 面层材料完全固化后（通常≥48小时）方可进行。
2. 材料： 使用与面层粘结牢固、耐候性好的专业体育场地聚氨酯划线漆。
3. 工艺：
   - 严格按国际篮联（FIBA）或设计要求测量放线，使用专业打线机配合模板或划线带精准施划。
   - 确保线条平直、边缘清晰、宽度一致（标准线宽5cm）、颜色饱满均匀。
   - 划线漆需充分固化。

### 六、 场地清理与成品养护

1. 全面清洁： 施工全部完成后，彻底清除场地内所有施工垃圾、杂物、保护材料及划线时可能产生的飞漆。
2. 成品养护： 场地划线漆固化后，需继续养护7-14天（具体时间视材料性能及环境而定）后方可正式投入使用。养护期内严禁车辆碾压、重物冲击、尖锐物划伤及污染。

## 总结

塑胶篮球场的专业施工是一个环环相扣的精密过程，其核心在于对基层处理、材料配比、环境控制、施工工艺（摊铺/喷涂/划线）以及后期养护等关键环节的严格把控。每个步骤都需遵循规范操作与科学管理，方能终交付一个性能优异、安全可靠、经久耐用的运动场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。