# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场地面怕水泡吗

塑胶篮球场作为一种常见的运动地面类型，其性能表现与日常维护息息相关。关于地面是否“怕水泡”，需要从专业角度进行具体分析。

首先，需要明确的是，常见的塑胶篮球场材料，如丙烯酸、硅PU、EPDM颗粒等，其面层本身设计具有一定的疏水性和耐候性。它们能够承受日常的雨水冲刷和短时间的潮湿环境，这是其作为户外运动场地的必备特性之一。材料配方通常考虑到了与水接触的情况，确保其物理性能在常规湿润状态下不会迅速衰减。

然而，“怕水泡”更确切的含义是指塑胶篮球场地面长期处于或反复经历积水浸泡的状态。在这种极端条件下，确实会对场地产生不利影响：

1. 基层沉降风险加剧： 塑胶面层之下是混凝土或沥青基础层，以及可能存在的稳定层。如果场地排水系统设计不良或堵塞，导致雨水无法及时排走，形成大面积、长时间的积水浸泡，水分可能渗透至基层。反复的浸泡、干燥循环可能导致基础层（特别是压实度不足的土基或石粉层）发生不均匀沉降。基础层的沉降终会反映到塑胶面层上，导致面层随之出现凹凸不平、开裂甚至塌陷。
2. 材料性能加速老化： 虽然面层材料本身具有耐水性，但长期浸泡在水中，尤其是在高温环境下，会加速材料的老化过程。紫外线、水、氧气共同作用可能导致塑胶材料分子链的降解，表现为颜色变浅、变灰、失去弹性、变硬变脆。某些材料在长期水浸下，其颜色稳定性也可能受到影响。
3. 粘结失效与分层起泡： 塑胶面层通常由多层结构组成（如底漆层、加强层、纹理层、面漆层等），或者面层需要牢固粘结在基础层上。长期积水浸泡可能导致水分通过微小的孔隙或裂缝侵入层间界面，削弱粘合剂（如弹性粘接胶）的粘结力。随着时间推移和温度变化，被水浸泡过的薄弱界面处容易发生脱层、起鼓、起泡现象。特别是在经过车辆碾压或剧烈运动冲击后，这些起泡区域更容易扩大和破裂。
4. 基础层受损： 对于沥青基础层而言，长期水浸泡是极其不利的。水会渗入沥青混合料的空隙，在行车荷载或温度应力作用下，容易引发沥青混合料的剥落、松散，甚至出现坑槽，严重影响基础层的稳定性和寿命，终危及上层的塑胶面层。

总结而言，塑胶篮球场地面材料本身具备一定的耐水性和耐候性，能够应对常规的雨水天气。但场地非常忌讳因排水不畅导致的长期大面积积水浸泡，这种情况会显著增加基层沉降风险、加速面层材料老化、诱发层间脱层起泡，并可能严重损害基础层结构。因此，良好的排水系统设计和维护，以及及时清理场地积水，是保障塑胶篮球场长期性能稳定和使用寿命的关键。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。