# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 丙烯酸篮球场施工方案

丙烯酸篮球场以其出色的运动性能、耐用性及美观性，成为广泛应用的地面解决方案。其施工质量直接影响终使用效果，需遵循严谨规范的工艺流程。以下为专业施工方案的核心要点：

一、 基础处理

- 评估与清洁： 对混凝土基础进行全面检测，确保强度达标（通常不低于C25）、无起砂、空鼓、裂缝及油污。彻底清扫表面浮灰、杂物，必要时使用专业清洁机械。
- 平整度修复： 对局部凹陷处采用专用修补砂浆找平。对凸起部分进行打磨处理。整体平整度要求通常为3m直尺测量下误差不超过3mm。
- 伸缩缝处理： 清理伸缩缝内杂物，填充具有弹性的填缝材料至适当高度（通常低于基础面），并铺设抗裂加强层（如玻纤网格布）覆盖接缝区域。
- 含水率控制： 施工前需确保基础含水率符合材料要求（通常低于8%），可通过通风或除湿设备调节。

二、 底涂施工

- 材料选择： 采用渗透性强的丙烯酸底涂材料，旨在增强与基础层的粘接力，封闭基础毛细孔。
- 施工要点： 将底涂材料按比例混合搅拌均匀后，使用专业工具（如滚筒或刮齿）均匀涂布于处理好的基础表面。要求涂布充分、无遗漏。待其完全固化后方可进行下一道工序。

三、 中涂施工

- 材料特性： 中涂层主要承担找平、增强弹性及稳定性的功能，通常由丙烯酸乳液混合特定级配的石英砂或橡胶颗粒构成。
  - 粗中涂： 第一遍中涂加入较粗粒径（如0.8mm左右）的砂粒，着重找平与结构支撑。刮涂均匀后待其固化。
  - 中中涂： 第二遍使用中等粒径砂粒（如0.4-0.6mm），进一步细化找平，提升表面致密性。固化后检查平整度。
  - 细中涂： 第三遍采用细砂（如0.3mm左右）或纯浆料，精修表面微小缺陷，形成细腻平整的过渡层，为面漆提供理想基底。每层固化后均需打磨除尘。
- 施工控制： 严格控制各层涂布量，确保厚度均匀一致。层间固化时间及环境条件（温度、湿度）须严格遵守材料说明要求。

四、 面层施工

- 面漆作用： 丙烯酸面漆提供终的运动表面性能，包括色彩、质感、摩擦系数、抗紫外线老化及耐磨性。
- 施工工艺：
  - 第一遍面漆： 将彩色丙烯酸面漆按比例充分搅拌后，均匀刮涂或滚涂于中涂层之上。要求覆盖严密，色泽均匀。
  - 撒砂（可选）： 若需特定防滑效果（如雨线区），可在第一遍面漆未干时按规定区域均匀撒布细砂粒（粒径通常＜40目）。
  - 第二遍面漆： 待第一遍面漆完全固化并清理干净后（如撒砂需清理浮砂），涂布第二遍面漆，以增强色彩饱和度、光泽度及整体保护性能。

五、 球场划线

- 测量定位： 严格依据篮球场标准尺寸（如FIBA、NBA标准）精确测量放线，确定各线条位置。
- 材料准备： 采用与面漆附着力好、色泽鲜明（通常为白色或黄色）、耐候性佳的专用划线漆。
- 施工方法： 使用专业划线机或胶带辅助工具进行涂刷。要求线条清晰、平直、饱满、宽度符合标准（通常5cm），边缘整齐无毛刺。待漆干透后（视环境条件）方可投入使用。

总结 丙烯酸篮球场建设是一个系统性工程，其核心在于对基础处理的严谨性、各涂层（底涂、中涂、面涂）材料选择的匹配性、施工工艺的规范性以及环境条件的适宜性控制。严格遵循施工流程，精细把控每道工序的细节，是确保终场地具备优异运动性能、平整度、耐久性及视觉效果的必要条件。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。