# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场材料有毒吗

## 塑胶篮球场材料环保安全性探析

塑胶篮球场以其优良的运动性能和保护性，成为现代体育场地的重要选择。公众对其材料是否含有有害物质的关注也日益增长。其环保安全性主要取决于以下几点：

1. 主流材料类型与组成：

   - PU/硅PU系统： 基础成分为聚氨酯（PU），通常包含弹性层（含胶粒）和面漆层。主要原材料包括聚醚多元醇、异氰酸酯（MDI类型更环保）、功能性填料、颜料及助剂。
   - EPDM预制型/卷材： 以三元乙丙橡胶（EPDM）为主要原料，混合橡胶油、填料、硫化剂、颜料等，经高温硫化成型。
   - 丙烯酸系统： 以丙烯酸树脂乳液为基础，混合石英砂、颜料等。

2. 潜在风险物质分析：

   - 重金属（铅、镉、汞、铬等）： 主要来源于劣质颜料或填料。长期接触可能对人体神经、造血等系统造成损害。正规产品通过严格选材控制。
   - 多环芳烃（PAHs）： 主要与含矿物油（如炭黑填充油）的材料相关，部分PAHs具有致癌性。高品质EPDM应使用环保型石蜡油或无油配方。
   - 邻苯二甲酸酯类增塑剂（塑化剂）： 过去在PVC等材料中常见，可能干扰内分泌系统。现代聚氨酯体系和EPDM通常无需添加此类增塑剂，风险较低。
   - 挥发性有机化合物（VOCs）和异味： 来源于溶剂、未完全反应的单体（如游离TDI/MDI，但MDI体系风险更低）或小分子助剂。施工期间VOCs释放较高，劣质材料可能长期释放异味，对呼吸道产生刺激。
   - 游离异氰酸酯单体（TDI/MDI）： TDI毒性较大，易挥发；MDI挥发性低很多，更安全。现代材料体系倾向于使用MDI或MDI改性物。

3. 环保性能的关键保障：

   - 原材料环保控制： 选用符合环保标准的树脂、橡胶、颜料、填料及助剂，避免使用含重金属颜料、含PAHs的劣质油类及禁用增塑剂。
   - 配方与工艺优化： 推广水性或无溶剂体系（如水性丙烯酸、无溶剂聚氨酯），从源头减少VOCs排放。聚氨酯体系采用低游离单体含量或MDI体系。
   - 生产质量控制： 确保反应充分，降低游离单体残留；严格控制批次品质。

4. 施工工艺的影响：

   - 即使材料本身环保，若施工中违规添加含苯、甲苯等有毒溶剂的稀释剂，会引入严重污染。选择专业规范的施工团队至关重要。

5. 检测标准与认证（客观依据）：

   - 材料安全性可通过权威检测报告验证。国内常见依据包括《GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地》等国家标准，检测项目涵盖：
     - 有害物质限量：可溶性重金属（铅、镉、铬、汞等）、邻苯二甲酸酯类、多环芳烃（PAHs）、苯并芘等。
     - 挥发性有机物（TVOC）释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）含量。
     - 气味等级评估。

结论

现代正规生产的塑胶篮球场材料，在严格选用环保原材料、优化配方工艺（如采用水性/无溶剂体系、MDI体系）、确保生产质量并通过相关安全检测的前提下，其成品的有害物质含量可控制在安全范围内。其安全性风险主要来源于劣质材料（含重金属、PAHs、高VOCs）或不当施工（违规添加有害溶剂）。因此，选择符合国家环保标准、具备专业施工能力的供应商是保障场地环境安全健康的核心。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。