# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场施工流程

塑胶篮球场的建设是一个需要严谨工序和精细操作的系统工程。其核心目标在于创建一个满足运动性能需求、安全耐用且符合规范的场地。以下是通用的施工流程概述：

1. 施工前准备与环境确认

   - 场地勘察与评估： 对原基础（通常是混凝土基础）进行详细检查，确认其强度（一般要求C25或以上）、平整度（符合相关标准）、坡度（满足排水设计要求）、有无开裂、起砂、空鼓、油污、积水等问题。必须确保基础完全干燥（含水率达标）。
   - 图纸与技术交底： 理解设计图纸要求（如场地尺寸、颜色分区、厚度要求等），明确材料配比、施工工艺关键控制点，对施工班组进行详细交底。
   - 材料与设备准备： 聚氨酯胶水、EPDM颗粒（或彩色颗粒）、划线漆等主辅材料按设计要求备齐，检测合格。搅拌机、摊铺机、镘刀、喷涂机、划线设备、测量仪器等调试到位。
   - 环境要求： 密切关注天气条件。施工期间及材料固化期内，环境温度和地表温度需在规范允许范围内（通常要求5℃以上，40℃以下），空气湿度不宜过高（如<85%），避免在雨、雪、大风等不利天气下施工。
   - 基础处理： 彻底清扫基础，无灰尘、砂砾、杂物。对发现的裂缝、缺陷进行专业修补。必要时进行酸洗或打磨处理，提高粘结力。确保基础完全洁净干燥。

2. 底涂施工

   - 在处理合格、干燥洁净的基础表面，均匀滚涂或刮涂专用的聚氨酯底涂材料。
   - 目的在于：封闭基础微小孔隙，增强塑胶层与混凝土基础之间的粘结力。
   - 严格按材料说明控制配比与涂布量，确保涂布均匀无遗漏，充分渗透。待底涂完全干透固化（时间依材料与环境而定）后方可进行下一道工序。

3. 塑胶层铺设

   - 这是塑胶场地的主体结构层，通常由弹性层（底层）和耐磨面层组成。常见工艺有摊铺工艺（适用于混合型、复合型、预制型底层）和喷涂工艺（适用于透气型）。
   - 摊铺工艺（以混合型/复合型为例）：
     - 弹性底层铺设： 将聚氨酯胶水与黑色橡胶颗粒按严格比例投入搅拌机充分混合。将混合料运输至指定区域，均匀摊铺，使用镘刀或专业摊铺机控制平整度和设计厚度（通常≥8mm）。重点控制摊铺速度、厚度均匀性和边角处理。摊铺后及时消泡。
     - 面层铺设： 在固化好的底层上，将双组分聚氨酯面漆与EPDM颗粒按比例混合搅拌。均匀摊铺在底层上，控制总厚度达到设计要求（如≥13mm），并使用专业工具（如镘刀）确保表面平整、密实、纹理均匀。
   - 喷涂工艺（透气型）： 将单组分胶水与EPDM颗粒混合搅拌均匀后，使用专业喷涂机分多次（通常2-3遍）交叉均匀喷涂在底涂处理过的基础上。每遍喷涂厚度需控制，保证整体厚度（如≥5mm）和颗粒覆盖均匀性。注意喷涂压力、角度和均匀性。
   - 关键控制点： 材料配比精确、搅拌时间充分、摊铺/喷涂均匀、厚度达标、施工接缝处理平整、及时消泡、环境温湿度控制。

4. 划线

   - 待塑胶面层完全固化（时间根据材料与环境，通常数天）后，方可进行场地标线施工。
   - 定位测量： 严格按照国际篮联（FIBA）或设计要求，使用精密测量仪器（如经纬仪、测距仪）进行精准放线定位。
   - 贴胶带/模版： 沿测量好的线条边缘精确粘贴美纹纸或使用专业划线模版，确保线条平直、宽度一致、转角清晰。
   - 涂刷划线漆： 选用专用耐磨型聚氨酯划线漆，均匀涂刷在预留的线条区域内。通常需涂刷2-3遍以确保颜色饱满、覆盖力强、边界清晰。
   - 撕除胶带/模版： 在划线漆表干后、完全固化前仔细撕除美纹纸或移开模版，避免破坏漆膜。确保线条边缘整齐锐利。

5. 场地清洁与养护

   - 施工过程中及结束后，及时清理场地内外的废弃物、散落的颗粒、施工工具等，保持现场整洁。
   - 成品养护： 整个场地施工完成后，设置明显标识，禁止无关人员进入。给予塑胶层和划线漆充分的时间固化成型（养护期依材料性质和环境条件而定，通常7-14天或更长）。期间避免水浸、重压、尖锐物划伤等。

总结 塑胶篮球场的施工是一个环环相扣的专业过程，其关键在于基础处理的严密性、材料配比的精准性、施工工艺的规范性以及环境条件的适宜性。从基础评估处理到底涂增强粘结，从塑胶层的均匀铺设或喷涂到精准的划线施工，直至必要的成品养护，每一步都直接影响着终场地的运动性能、使用耐久性和安全舒适度。规范的施工流程是保障塑胶篮球场质量的根本所在。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。