# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 硅PU篮球场施工方案

## 硅PU篮球场施工关键工艺要点

硅PU篮球场的建设质量高度依赖于严谨规范的施工流程与精细化操作。以下为关键施工控制点：

一、 材料准备与环境控制

- 材料确认： 施工前严格核对硅PU弹性层、面层、划线漆等材料类型、颜色及数量，确保材料配比符合设计要求。检查材料储存环境，避免高温、潮湿或暴晒。
- 基层要求： 施工基面需为符合平整度要求（2m直尺检测误差≤3mm）、坚实、干燥（含水率≤8%）、清洁的混凝土基础。新浇混凝土需养护≥28天。

二、 基层处理

1. 清洁打磨： 彻底清除基面浮浆、油污、灰尘及杂物。对局部凸起处进行打磨，确保整体平整。
2. 酸洗处理： 使用清水充分润湿地面，以5-8%稀盐酸溶液均匀泼洒基面，反应10-15分钟（伴随刷洗），随后使用高压水枪彻底冲洗至PH值呈中性。开放通风干燥。
3. 积水修补： 滚涂清水测试，标记积水区域（>3mm深）。采用水性粘接剂与石英砂（目数依据积水深度选择）调配的修补料填平，确保修补面略高于周边。
4. 底涂施工： 基面干燥后均匀滚涂专用水性底涂（视基础情况确定涂布率）。底涂需充分渗透，增强层间粘结力。干燥后方可进行下一步。

三、 弹性层施工

1. 材料搅拌： 严格依据产品说明比例，使用专业搅拌设备将弹性层主剂与催化剂充分混合均匀（搅拌时间≥3分钟）。控制单次配料量，确保在适用期内用完。
2. 分层刮涂： 使用专业镘刀分多道刮涂施工。控制每道厚度（通常≤1.5mm）及用料量。施工方向需垂直交错，确保密实度与平整度。层间需待上一道完全固化（脚踩不粘鞋底）后方可进行下一道。
3. 整体平整度： 终弹性层施工完毕后，整体平整度须达到2m直尺检测误差≤3mm要求。

四、 加强层施工（按设计要求） 若设计包含加强层，在弹性层固化后，按配比混合加强层材料，均匀刮涂一道，增强抗撕裂性能及稳定性。

五、 面层施工

1. 面漆准备： 面漆主剂与固化剂按指定比例混合，使用专业搅拌设备充分搅拌（≥3分钟）。可添加适量环保稀释剂调节施工粘度（遵循产品说明）。
2. 滚涂施工： 使用优质滚筒均匀滚涂2道。第一道干燥后方可涂刷第二道。滚涂需均匀一致、方向一致，避免漏涂、堆料及明显接痕。严格控制成膜厚度。

六、 划线

1. 定位测量： 严格依据场地设计图及《GB/T 14833-2020》标准进行精准测量放线。
2. 贴纸防护： 使用专业划线胶带精准粘贴，确保线条平直、宽度一致、无毛刺。
3. 涂刷划线漆： 将专用划线漆组分按比例混合均匀，沿胶带内侧均匀涂刷2遍，确保色泽饱满、覆盖均匀。
4. 胶带移除： 划线漆表干后及时移除胶带，确保线条边缘清晰锐利。

七、 养护 施工结束后设置围挡，场地养护≥7天后方可投入使用。避免水浸及尖锐物刮擦。

硅PU篮球场的施工质量取决于对材料特性、工艺细节及现场条件的精准把握，确保每一环节均符合规范的施工流程是终获得优异运动性能和使用体验的核心保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。