# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场一般多大

好的，这是一篇符合您要求的专业文章：

塑胶篮球场作为现代体育运动场地的重要组成部分，其尺寸规格有明确且普遍遵循的国际与国内标准。国际篮球联合会（FIBA）和中国篮球协会（CBA）均对正式比赛的篮球场地尺寸做出了规定。

核心比赛区尺寸： 一个标准的、用于成年组正式比赛的塑胶篮球场核心比赛区，其长度（沿球场长边方向）应为 28米，宽度（沿球场短边方向）应为 15米。这个28米 x 15米的矩形区域是进行实际篮球对抗的核心区域，所有的边线和端线都包含在内。

缓冲区域（安全区）： 然而，一个完整的塑胶篮球场地建设，仅包含核心比赛区是不够的。为了保障运动员在比赛和训练中的安全，防止其因快速移动或冲出场地而撞上固定障碍物（如墙壁、围网支柱等），必须在核心比赛区外围设置足够的缓冲区域。这个缓冲区的宽度通常建议不小于 2米。这意味着，要建设一个符合安全标准的、能用于正式比赛或高水平训练的塑胶篮球场，其包含缓冲区在内的总占地面积至少需要达到：

- 长度： 28米（核心区） + 2米 x 2（两端缓冲区） = 32米
- 宽度： 15米（核心区） + 2米 x 2（两侧缓冲区） = 19米

因此，该场地总的净塑胶铺设面积（或小安全占地范围）为 32米 x 19米。缓冲区同样铺设塑胶面层，与核心比赛区无缝衔接，保证整体性和安全性。

场地线宽及要求： 篮球场上的所有界线（边线、端线、中线、罚球线、三秒区线、限制区弧线等）宽度统一为 5厘米。在塑胶篮球场的施工中，这些界线通常由与主场地不同颜色的塑胶材料直接铺设形成，线条要求清晰、平直、尺寸精确，符合竞赛规则。

考虑实际应用： 在实际建造中，场地尺寸也可能根据具体用途和可用空间进行微调：

1. 非标准比赛场地： 用于学校、社区健身或青少年训练的篮球场，若空间受限，其尺寸可能略小于标准（例如26米x14米），但必须保证比例协调，并且留有相对的安全缓冲区。然而，用于承办正式比赛的场地，必须严格遵守28米x15米的标准。
2. 多功能场地： 有时场地设计需兼顾其他运动（如羽毛球、排球），或者需要设置可移动篮架，尺寸设计会更灵活，但核心篮球区域仍需尽量接近标准。
3. 场地朝向： 为避免阳光直射影响运动员视线，标准篮球场的长边（28米边）通常设计为南北走向。

材料选择与施工： 塑胶面层通常由弹性底层（如EPDM颗粒与环保胶水混合铺设）和耐磨面层（如PU、硅PU或自结纹面漆）构成。材料的选择需注重环保性能、物理机械性能（弹性、冲击吸收、摩擦系数、垂直变形）、抗老化性、耐候性和色彩稳定性。施工工艺是关键，要求基层坚实平整（通常为沥青混凝土或水泥混凝土基础），塑胶层铺装均匀、粘结牢固、厚度达标、坡度准确（通常单边排水坡度为0.3%-0.8%）、接缝平顺、色泽均匀一致，终确保场地平整度、弹性和耐久性满足运动要求。

总结： 标准塑胶篮球场的核心比赛区尺寸严格规定为长28米、宽15米，包含线宽。为确保使用安全，场地建设必须在核心区外设置至少2米宽的缓冲安全区，使整体净尺寸达到长32米、宽19米。精确的尺寸、规范的划线、优质的环保材料以及专业的施工工艺，共同构成了一个安全、专业、耐用的塑胶篮球场地标准规格。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。