# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场材质有哪些

塑胶篮球场的建设对场地性能和使用体验至关重要。其核心在于面层材料的选择，不同的材质呈现出显著差异的性能特点和适用范围。以下是当前应用较为广泛的几种塑胶篮球场材质类型：

1. 硅PU（硅改性聚氨酯）

   - 特性： 目前主流的专业篮球场材质之一。通常采用分层结构设计（如基础弹性层、加强层、面层）。
   - 优点：
     - 适度弹性与缓冲： 提供良好的运动缓冲性能，有效减少关节冲击和运动损伤风险。
     - 稳定支撑： 表面坚实，利于运动员快速启动、变向和急停，提供可靠的支撑。
     - 优异耐磨耐候性： 抗紫外线能力较强，不易褪色粉化；耐磨性能满足高频使用需求。
     - 良好防滑性： 纹路设计科学，干湿状态下均能提供稳定抓地力。
     - 维护简便： 整体性强，不易开裂起泡，日常清洁维护相对简单。
   - 适用性： 广泛适用于室内外专业篮球训练及比赛场地、学校、体育场馆等，是综合性能较为平衡的选择。

2. EPDM颗粒预制型

   - 特性： 由彩色三元乙丙橡胶颗粒经粘合剂混合后，现场摊铺、压实固化而成。常见图案为颗粒面或压花面。
   - 优点：
     - 色彩丰富持久： EPDM颗粒色泽鲜艳且不易褪色，美观度高。
     - 抗老化性强： 耐臭氧、耐紫外线性能优异，使用寿命相对较长。
     - 环保安全： 材料本身无毒无味，符合环保要求。
     - 基础要求相对灵活： 对基础平整度要求较丙烯酸类低。
   - 注意点：
     - 弹性与支撑平衡： 相比硅PU，其弹性表现通常更偏向“硬质”，缓冲性稍逊，但支撑性良好。
     - 平整度控制： 现场摊铺对施工工艺要求较高，需确保整体平整均匀。
   - 适用性： 常用于学校、社区、健身路径以及篮球场中需要色彩分区和图案设计的区域。

3. 悬浮拼装地板

   - 特性： 由聚丙烯（PP）材质的单体块状板材通过卡扣连接拼装而成，形成悬浮于基础之上的系统。
   - 优点：
     - 快速安装拆卸： 模块化设计，无需胶粘，施工和拆卸极为快捷，方便场地转换或维护。
     - 良好排水性： 块体间的缝隙利于雨水快速排走，雨后能较快恢复使用。
     - 基础适应性广： 对基础要求较低，平整的沥青或水泥地甚至硬质土地均可铺设。
     - 弹性适中： 提供一定的运动缓冲。
   - 注意点：
     - 接缝问题： 接缝处可能存在不平整感，对篮球反弹的均匀性有细微影响。
     - 热胀冷缩： 在极端温度下需考虑预留伸缩缝。
     - 材质硬度： 硬度通常高于硅PU，缓冲性相对弱一些。
   - 适用性： 特别适用于临时性场地、基础条件有限或预算紧张的项目、学校及社区室外球场。

4. 预制卷材

   - 特性： 在工厂预制完成的整体片材（如橡胶基材），通常为卷状，运至现场后铺设粘接。
   - 优点：
     - 性能稳定一致： 工厂化生产确保材质均匀，物理性能指标稳定。
     - 施工快捷高效： 现场主要是铺装和粘接工作，施工周期短。
     - 整体无缝： 粘接后形成完整表面，无接缝，美观且使用感好。
     - 耐用性佳： 通常具有优异的耐磨、抗老化性能。
   - 注意点：
     - 基础要求极高： 对基础平整度和密实度要求非常严格。
     - 成本相对较高： 材料本身及对基础处理的要求导致整体成本较高。
   - 适用性： 适用于对场地性能一致性、耐用性和快速交付有较高要求的高标准场馆。

5. 丙烯酸（硬地丙烯酸）

   - 特性： 水性涂料体系，由多层（底涂、纹理层、面层）涂覆在坚实的沥青或混凝土基础上构成，形成硬质涂层。
   - 优点：
     - 经济性高： 在主流材质中成本相对较低。
     - 色彩多样： 可调配各种颜色，满足划线分区需求。
     - 维护简单： 日常清洗容易。
     - 耐候性好： 抗紫外线，不易褪色。
   - 注意点：
     - 缓冲性弱： 弹性极低，对关节冲击较大，长时间运动的舒适性和保护性不如弹性材质。
     - 性能依赖基础： 基础必须非常坚实平整，基础的开裂或沉降会直接反映到面层。
     - 极端温度影响： 严寒地区可能出现脆裂。
   - 适用性： 多用于预算有限、对运动缓冲要求不高、基础条件极好的社区、学校室外篮球场。

总结 塑胶篮球场的材质选择直接决定了场地的运动性能、安全性和使用寿命。硅PU以其优异的综合性能（弹性、支撑、耐磨、防滑）成为专业和半专业场地的主流选择。EPDM颗粒色彩丰富且环保耐用，适合社区和学校场景。悬浮拼装地板安装便捷、排水性好，对基础要求低。预制卷材性能稳定、整体无缝，适用于高标准场馆。丙烯酸则以其经济性在基础坚实的硬地球场中仍有应用。每种材质都有其特定的适用范围和优缺点，需根据实际项目需求、预算、基础条件及预期使用强度进行科学评估与选择。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。