# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场多少钱一平方包工包料

塑胶篮球场作为常见的运动场地类型，其造价是客户普遍关心的问题。关于“塑胶篮球场多少钱一平方包工包料”的咨询，需要明确的是，一个精准的报价并非一个简单的固定数值，它受到多种核心因素的综合影响。以下是构成整体造价的关键变量：

1. 核心材料类型与等级： 这是影响成本的首要因素。

   - 硅PU： 这是目前主流的中高端篮球场材料。其价格区间取决于：
     - 厚度： 常见篮球场厚度为3mm, 4mm, 5mm。厚度增加，材料用量和成本相应增加。
     - 材料品质： 不同品牌的硅PU原材料（如弹性层树脂、面漆树脂、填料、添加剂等）成本差异显著。高品质材料在弹性、耐磨、耐候、环保性能方面更优，价格也更高。
   - EPDM预制型卷材： 通常价格高于现场铺设的硅PU体系。其成本取决于卷材的厚度、面层EPDM颗粒层厚度及质量、底层结构设计（如SBR橡胶层）以及品牌。
   - EPDM颗粒现浇型： 通常成本低于硅PU和预制卷材，多用于对性能要求相对较低或色彩图案要求丰富的场所。价格取决于EPDM颗粒（原生或回收、粒径、颜色）的质量、粘合剂（PU或丙烯酸）的品质、以及铺设的总厚度（通常篮球场要求≥13mm）。

2. 基础处理要求： “包工包料”费用必须包含基础处理费用，而这部分差异巨大。

   - 基础类型： 新做水泥混凝土基础、新做沥青混凝土基础、或旧场地（旧水泥地、旧沥青地、旧塑胶面层）翻新处理，成本完全不同。新做沥青基础成本通常高于水泥基础。
   - 基础质量： 基础是否平整、坚实、坡度合格、排水畅通？不合格的基础需要投入更多人工和材料进行修补、找平、打磨甚至局部重做，费用显著增加。
   - 旧面层处理： 翻新项目如需铲除旧塑胶层，会产生额外的机械和人工费用。

3. 场地尺寸与形状：

   - 标准的全场（28m x 15m）与半场成本自然不同。面积越大，单位成本（特别是人工、辅料、管理费分摊）可能略有降低，但总成本上升。
   - 异形区域： 场地如果包含非标准矩形区域（如有弧度或拐角），施工难度增大，材料损耗可能增加，单位成本会上升。

4. 施工工艺复杂性：

   - 标准硅PU通常包含底涂、弹性层、加强层、面层等多道工序。
   - 特殊效果要求，如印花、多色分区等，会增加施工难度和工时。
   - 对施工环境（温度、湿度）、工艺细节（如层间粘结、平整度控制）的高标准要求，也会反映在成本中。

5. 辅助设施：

   - 划线： 标准篮球场标线是包工包料内的基本项。
   - 球架预埋件/锚固件： 安装篮球架所需的预埋件或后期锚固件的材料与安装费用通常计入。

6. 区域性成本差异：

   - 不同地区（如湖北地区与沿海地区）的人工成本、材料运输成本、市场行情存在差异，会影响终报价。

造价范围（非承诺，仅供参考）：

基于上述因素的综合影响，当前市场上一个符合运动使用要求的塑胶篮球场（包工包料）的造价范围大致在 每平方米 元 至 元 之间浮动。需要特别强调的是：

- 低价风险： 显著低于此区间的报价，需要高度警惕其可能采用劣质材料、偷工减料（如减少涂层、降低厚度）、或基础处理严重不到位。
- 透明沟通： 获取准确报价的唯一途径是提供详细的场地信息（位置、基础现状照片/描述、尺寸形状图纸、预期性能要求）给服务商，由其进行现场勘查后，根据选定的具体材料方案和施工方案进行测算。

总结：

塑胶篮球场“包工包料”的每平方米造价并非单一数值，其核心取决于所选材料的类型与品质等级、基础条件及处理难度、场地规模与形状、施工工艺要求以及地域成本差异等因素的综合作用。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。