# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场多少钱一个

塑胶篮球场的造价是一个需要结合多重技术参数进行综合评估的专业问题，无法提供单一的固定报价。其终成本构成主要由以下几个核心因素决定：

1. 基础层条件与处理要求

   - 现有基础评估： 建设前需对拟建场地的地基（如混凝土、沥青或原土层）进行全面检测，评估其平整度、强度、排水坡度、裂缝及沉降情况。
   - 基础处理成本： 若基础存在严重缺陷（如大面积开裂、沉降不均、排水不畅），则必须先进行专业修复（如灌缝、局部铣刨重铺、整体找平、增设排水设施），这部分费用是总造价的重要组成部分。处理复杂的基础会显著增加成本。

2. 场地尺寸与边界设施

   - 标准尺寸与扩容： 国际篮联（FIBA）标准比赛场地尺寸为长28米、宽15米（420平方米）。实际项目中，根据场地可用空间和使用需求（如增加缓冲区、多片连建），尺寸会发生变化。面积越大，材料和施工成本越高。
   - 围网与照明系统： 是否需要安装防护围网及照明系统（包括灯杆、灯具、配电），以及这些设施的规格（高度、材质、灯源类型、照度等级）是影响整体造价的关键变量。

3. 面层材料选择与技术规格

   - 主流材料类型与特性：
     - 硅PU（聚氨酯）： 目前市场主流选择。其弹性、耐磨性、防滑性、抗老化性能及对基础裂缝的延展性都较好。价格差异主要取决于材料的固体含量、弹性层厚度（通常3mm、4mm、5mm或更厚）、面层耐磨层质量和添加的特殊性能物质（如抗紫外线剂、防霉剂）。力学性能（如冲击吸收、垂直变形）需符合国标GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》或更高标准。
     - 水性材料（如丙烯酸）： 更侧重环保特性（低VOC），色彩鲜艳。其弹性、舒适度通常略逊于优质硅PU，耐用性也视具体配方和施工质量而定。
     - 悬浮式拼装地板： 作为面层方案之一，其预制模块化特点使其在特定基础条件（如平整度较好）下安装相对快捷。成本受材质（PP聚丙烯为主）、结构设计、厚度、单位承载强度及抗UV能力影响。
   - 材料成本构成： 面层材料费并非简单的“每平方米单价”，需包含底层弹性层、加强层（如有）、耐磨面层、专用划线漆等所有构成完整面层系统的材料。不同厚度、不同性能等级的材料价格区间明显。

4. 施工工艺与技术要求

   - 施工复杂度： 施工环节包括基础打磨/清洁、底涂处理、弹性层铺设（多层施工需养护）、面层喷涂/刮涂、精准划线等。工艺的规范性和工人的技术水平直接影响终场地的物理性能和使用寿命。
   - 场地环境与工期： 施工期间的天气（温度、湿度、避免雨水）、现场水电条件、允许的施工时间窗口（如是否需夜间施工）以及整体工期要求，都可能影响人工组织和施工管理成本。
   - 质量控制： 正规施工应包含关键节点的现场抽样检测（如厚度、平整度）和终的性能测试（可委托第三方），确保符合设计要求和国家标准，这部分质量保障措施也计入成本。

5. 辅助设施

   - 如篮球架（固定式或移动式，材质与规格不同）、休息座椅、场地排水沟盖板等附属设施的选型和数量，也需纳入整体预算考量。

总结：塑胶篮球场的建设成本是一个动态的技术经济指标，其终价格由场地基础条件处理费用、选定面层材料的品质与厚度、场地实际建设面积、配套围网照明等设施的规格、选用的施工工艺标准以及项目管理要求共同决定。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。